GPUINFO beta8 的 BIOS 处理模块目前还是用户测试阶段，所以请按照下面的步骤来做。

1. 与 GPUINF beta8 一起发送的是 NV 的 nvflash 5118 Windows 版本。

2. 执行 GPUINFO ，在主界面将原 BIOS 备份好。备份的名称会比较长，可以修改为一个短名，方便后面的操作。

3. 切换到 BIOS 栏目，点击“点击开始测试”按钮，让 GPUINFO 对当前卡的 BIOS 芯片做一个检查工作。当测试完成以后，请截一个图。

4. BIOS 编辑有两个项目，一个修改 VID 上限，这个上限的最高值是 1212毫伏。另一个是功率上限，最高是整卡 600W 。

5. 在这两个项目中选择你想要的值（其实直接选择最高值也可以了），然后点击“刷写BIOS”按钮。

6. 在出现的新窗口中，有两个按钮。在点击“刷写BIOS”以前，注意看本界面的注意事项。然后点击“刷写BIOS”按钮。

7. 刷写过程需要 10 多秒左右的时间，有进度指示。进度条走完了以后，会有“BIOS 刷新完成”的提示，并且“退出”按钮会激活。

8. 点击“退出”按钮，关闭 GPUINFO。

9. 使用 windows 版的 nvflash 5118（这个工具也一起发给你了）来将 BIOS 导出来，保存为 fixe_0.rom，这个是修改后的 BIOS，我需要看是否正常。

10. 再次启动 GPUINFO，切换到“BIOS”界面，点击“点击开始测试”按钮，让 GPUINFO 再次对 BIOS 芯片做一个检查。

11. 检查完毕以后，请截一个图，我看看 GPUINFO 的动作是否正确。

12. 检查完毕以后，“恢复原BIOS”按钮应该被激活了。

13. 点击“恢复原BIOS”按钮，然后会再次进入第 6 步一样的 BIOS 刷写界面。

14. 点击“刷写BIOS”按钮，让 GPUINFO 执行恢复原 BIOS 的刷新动作。

15. 完成以后，关闭 GPUINFO ，然后使用 nvflash 5118 再次将 BIOS 导出来，保存为 fixe_1.rom，这个是恢复后的 BIOS，我也需要看看是否正常。

16. 做完第 15 步以后，使用 nvflash 5118 将第 2 步中备份好的原始 BIOS 刷回你的卡中。

17. 将截图以及这几个生成的 BIOS （原始 BIOS，fixe_0.rom，fixe_1.rom 3 个BIOS）发回给我，我看看是否都正常。


这些步骤的目的是检查 BIOS 编辑/烧写模块的各个阶段是否都正常工作了，然后第 16 步是保证您的卡恢复到修改前的状态，保证安全。