1. 请先挑选一台性能较好的机器安装管理端。
    注意：运行管理端的机器，也需要安装客户端，这样才能受到保护！

2. 客户端安装包支持自动识别管理端的IP和端口，把安装包命名为指定格式即可。格式为：
    @IP@端口@
    例如你的管理端运行在192.168.0.1，端口是9001，那么把安装包命名为
    "ARP防火墙客户端@192.168.0.1@9001@.msi" 即可！
    注意：客户端安装包的文件名中必须包含3个"@"字符，不能多也不能少！

3. 如果客户端安装包中未指定管理端的IP和端口，那么客户端在安装过程中会弹出窗口要求输入管理端的IP和端口。

4. ARP防火墙v3.2分为四种版本：标准版、网吧版、企业版、高级版。各种版本的区别请参考官方网站 http://www.antiarp.com

5. 各种版本使用相同的安装程序，具体版本类型由注册码决定。

6. 标准版的注册码见"标准版注册码.txt"。注意：[标准版]可免费使用，但客户端的浏览器首页将被指向到百度（或彩影软件
   的其它合作伙伴），且在ARP防火墙客户端运行期间，浏览器首页不可更改。

7. 申请网吧版、企业版、高级版的试用注册码，请发送以下信息至：antiarp@gmail.com，邮件标题请注明：申请试用注册码

    * 申请试用哪个版本：（网吧版、企业版、高级版）
    * 试用时间：（您想试用多长时间？一般为30天）
    * 节点数：（您有多少台电脑）
    * 硬件序列号：（运行"ARP防火墙管理端程序"后，会显示硬件序列号。或者点击管理端程序的"工具>更换注册码"）
    * 姓名：
    * 联系电话：
    * 城市：
    * 单位名称：

    请尽量提供完整的信息，以便您的申请能够得到尽快处理，非常感谢您的理解和支持！

8. 网吧版只供网吧使用，管理端和客户端的软件界面显示的授权信息固定为：“ARP防火墙 v3.2 [网吧版] 授权给：xx省xx市xx网吧”

9. 部署客户端的三种方式
  (1) 手工安装:)
  (2) 通过Windows域下发安装包，安装包是MSI格式，可直接下发。
  (3) 通过其它批量安装程序来安装，用以下格式进行安装，在安装过程中就会不显示安装界面，实现静默安装。
      msiexec.exe /qn /i xxx.msi
