                                           <使用说明>


1.打开WEB服务器
2.设置监听端口，如：监听端口1，那么您的网站就是http://192.168.1.2:1/，依次类推...
直到监听端口为80，主意：监听端口在1-80内可用，监听端口大于81不可用!
3.(浏览)请选择您要打开的网站路径，或者把WEB服务器放到网站路径里面点击运，如：图1
3.选择好路径后点击“启动”按钮，启动完毕后点击“打开首页”按钮
4.如果您需要开多个WEB服务器，那么请您按“托盘”按钮，再打开下一个WEB服务器，依次类推...
5.WEB服务器默认主页：index.htm
                                          唯一官方网：www.yoxiwang.com
----------------------------------------------------------------------------------
连接外网说明:

1.先打开您的路由器，找到DMZ主机这一项，然后双击DMZ主机，再点：--->新增 DMZ 主机 
---->DMZ IP:(这个是写你的本机IP，就单单写这个就行了，别的不用写，写完IP后就选择“激活”)
选择后点击保存或修改！ 修改路由器后重起WEB服务器即可！
2.现在您的WEB服务器已经开通外网服务，如果您想样别人访问您的网站内容，那么请您把您的外网
IP发给对放，如：http://125.95.1.205/   

查看您的外网IP的网站：www.ip138.com
                    
验证码：123456

                                              