BIOS中英文对照表：

　　Time/System Time 时间/系统时间

　　Date/System Date 日期/系统日期

　　Level 2 Cache 二级缓存

　　System Memory 系统内存

　　Video Controller 视频控制器

　　Panel Type 液晶屏型号

　　Audio Controller 音频控制器

　　Modem Controller 调制解调器（Modem)

　　Primary Hard Drive 主硬盘

　　Modular Bay 模块托架

　　Service Tag 服务标签

　　Asset Tag 资产标签

　　BIOS Version BIOS版本

　　Boot Order/Boot Sequence 启动顺序（系统搜索操作系统文件的顺序）

　　Diskette Drive 软盘驱动器

　　Internal HDD 内置硬盘驱动器

　　Floppy device 软驱设备

　　Hard-Disk Drive 硬盘驱动器

　　USB Storage Device USB存储设备

　　CD/DVD/CD-RW Drive 光驱

　　CD-ROM device 光驱

　　Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器

　　Cardbus NIC Cardbus 总线网卡

　　Onboard NIC 板载网卡

　　Boot POST

　　进行开机自检时（POST）硬件检查的水平：设置为“MINIMAL”（默认设置）则开机自检仅在BIOS升级，内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。

　　Config Warnings

　　警告设置：该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警，设置为“DISABLED”禁用报警，设置为“ENABLED”启用报警

　　Internal Modem

　　内置调制解调器：使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用（disabled）后Modem在操作系统中不可见。

　　LAN Controller

　　网络控制器：使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。

　　PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy

　　PXE BIS策略：该选项控制系统在没有认证时如何处理（启动整体服务Boot Integrity Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为“Reset”时，在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。

　　Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备

　　MiniPCI Device Mini PCI设备

　　MiniPCI Status Mini PCI设备状态：在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备

　　Wireless Control

　　无线控制：使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方式。设置为“Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序启用或禁用，热键不可用。设置为“/Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序或热键启用或禁用。设置为“Always Off”时无线设备被禁用，并且不能在操作系统中启用。

　　Wireless

　　无线设备：使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过“Quickset”或“”热键更改。该设置是否可用取决于“Wireless Control”的设置。

　　Serial Port 串口：该选项可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。

　　Infrared Data Port 红外数据端口。使用该设置可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。

　　Parallel Mode

　　并口模式。控制计算机并口工作方式为“NORMAL”（AT兼容）（普通标准并行口）、“BI-DIRECTIONAL”（PS/2兼容）（双向模式，允许主机和外设双向通讯）还是“ECP”（Extended Capabilities Ports，扩展功能端口）（默认）。

　　Num Lock

　　数码锁定。设置在系统启动时数码灯（NumLock LED）是否点亮。设为“DISABLE”则数码灯保持灭，设为“ENABLE”则在系统启动时点亮数码灯。

　　Keyboard NumLock 键盘数码锁：该选项用来设置在系统启动时是否提示键盘相关的错误信息。

　　Enable Keypad

　　启用小键盘：设置为“BY NUMLOCK”在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为“Only By Key”在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。

　　External Hot Key

　　外部热键：该设置可以在外接PS/2键盘上按照与使用笔记本电脑上的键的相同的方式使用键。如果您使用ACPI操作系统，如Win2000或WinXP，则USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为“SCROLL LOCK”（默认选项）启用该功能，设置为“NOT INSTALLED”禁用该功能。

　　USB Emulation

　　USB仿真：使用该选项可以在不直接支持USB的操作系统中使用USB键盘、USB鼠标及USB软驱。该设置在BIOS启动过程中自动启用。启用该功能后，控制转移到操作系统时仿真继续有效。禁用该功能后在控制转移到操作系统时仿真关闭。

　　Pointing Device

　　指针设备：设置为“SERIAL MOUSE”时外接串口鼠标启用并集成触摸板被禁用。设置为“PS/2 MOUSE”时，若外接PS/2鼠标，则禁用集成触摸板。设置为“TOUCH PAD-PS/2 MOUSE”（默认设置）时，若外接PS/2鼠标，可以在鼠标与触摸板间切换。更改在计算机重新启动后生效。

　　Video Expansion

　　视频扩展：使用该选项可以启用或禁用视频扩展，将较低的分辨率调整为较高的、正常的LCD分辨率。

　　Battery 电池

　　Battery Status 电池状态

　　Power Management 电源管理

　　Suspend Mode 挂起模式

　　AC Power Recovery 交流电源恢复：该选项可以在交流电源适配器重新插回系统时电脑的相应反映。

　　Low Power Mode 低电量模式：该选项用来设置系统休眠或关闭时所用电量。

　　Brightness

　　亮度：该选项可以设置计算机启动时显示器的亮度。计算机工作在电源供电状态下时默认设置为一半。计算机工作在交流电源适配器供电状态下时默认设置为最大。

　　Wakeup On LAN

　　网络唤醒：该选项设置允许在网络信号接入时将电脑从休眠状态唤醒。该设置对待机状态（Standby state）无效。只能在操作系统中唤醒待机状态。该设置仅在接有交流电源适配器时有效。

　　Auto On Mod 自动开机模式：注意若交流电源适配器没有接好，该设置将无法生效。该选项可设置计算机自动开机时间，可以设置将计算机每天自动开机或仅在工作日自动开机。设置在计算机重新启动后生效。

　　Auto On Time 自动开机时间：该选项可设置系统自动开机的时间，时间格式为24小时制。键入数值或使用左、右箭头键设定数值。设置在计算机重新启动后生效。

　　Dock Configuration 坞站配置

　　Docking Status 坞站状态

　　Universal Connect 通用接口：若所用操作系统为WinNT4.0或更早版本，该设置无效。如果经常使用不止一个戴尔坞站设备，并且希望最小化接入坞站时的初始时间，设置为“ENABLED”（默认设置）。如果希望操作系统对计算机连接的每个新的坞站设备都生成新的系统设置文件，设置为“DISABLED”。

　　System Security 系统安全

　　Primary Password 主密码

　　Admin Password 管理密码

　　Hard-disk drive password(s) 硬盘驱动器密码

　　Password Status

　　密码状态：该选项用来在Setup密码启用时锁定系统密码。将该选项设置为“Locked”并启用Setup密码以放置系统密码被更改。该选项还可以用来放置在系统启动时密码被用户禁用。

　　System Password 系统密码

　　Setup Password Setup密码

　　Post Hotkeys 自检热键：该选项用来指定在开机自检（POST）时屏幕上显示的热键（F2或F12）。

　　Chassis Intrusion

　　机箱防盗：该选项用来启用或禁用机箱防盗检测特征。设置为“Enable-Silent”时，启动时若检测到底盘入侵，不发送警告信息。该选项启用并且机箱盖板打开时，该域将显示“DETECTED”。

　　Drive Configuration 驱动器设置

　　Diskette Drive A: 磁盘驱动器A:如果系统中装有软驱，使用该选项可启用或禁用软盘驱动器

　　Primary Master Drive 第一主驱动器

　　Primary Slave Drive 第一从驱动器

　　Secondary Master Drive 第二主驱动器

　　Secondary Slave Drive 第二从驱动器

　　IDE Drive UDMA 支持UDMA的IDE驱动器：使用该选项可以启用或禁用通过内部IDE硬盘接口的DMA传输。

　　Hard-Disk drive Sequence 硬盘驱动器顺序

　　System BIOS boot devices 系统BIOS启动顺序

　　USB device USB设备

　　Memory Information 内存信息

　　Installed System Memory 系统内存：该选项显示系统中所装内存的大小及型号

　　System Memory Speed 内存速率：该选项显示所装内存的速率

　　System Memory Channel Mode 内存信道模式：该选项显示内存槽设置。

　　AGP Aperture AGP区域内存容量：该选项指定了分配给视频适配器的内存值。某些视频适配器可能要求多于默认值的内存量。

　　CPU information CPU信息

　　CPU Speed CPU速率：该选项显示启动后中央处理器的运行速率

　　Bus Speed 总线速率：显示处理器总线速率

　　Processor 0 ID 处理器ID：显示处理器所属种类及模型号

　　Clock Speed 时钟频率

　　Cache Size 缓存值：显示处理器的二级缓存值

　　Integrated Devices(LegacySelect Options) 集成设备

　　Sound 声音设置：使用该选项可启用或禁用音频控制器

　　Network Interface Controller 网络接口控制器：启用或禁用集成网卡

　　Mouse Port 鼠标端口：使用该选项可启用或禁用内置PS/2兼容鼠标控制器

　　USB Controller USB控制器：使用该选项可启用或禁用板载USB控制器。

　　PCI Slots PCI槽：使用该选项可启用或禁用板载PCI卡槽。禁用时所有PCI插卡都不可用，并且不能被操作系统检测到。

　　Serial Port 1

　　串口1：使用该选项可控制内置串口的操作。设置为“AUTO”时，如果通过串口扩展卡在同一个端口地址上使用了两个设备，内置串口自动重新分配可用端口地址。串口先使用COM1，再使用COM2，如果两个地址都已经分配给某个端口，该端口将被禁用。.

　　Parallel Port 并口：该域中可配置内置并口

　　对于计算机爱好者来说BIOS设置是最基本、最常用的操作技巧，是计算机系统最底层的设置，对计算机性能有着很大的影响，但是由于使用的主板不同，BIOS具体设置项目也不同。　　 

　　 BIOS（basic input output system 即基本输入输出系统）设置程序是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序，其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的，只有在开机时才可以进行设置。CMOS主要用于存储BIOS设置程序所设置的参数与数据，而BIOS设置程序主要对基本输入输出系统进行管理和设置，使用BIOS设置程序还可以排除系统故障或者诊断系统问题。　　 

　　BIOS程序根据制造厂商的不同分为：AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序，如IBM等等。下面，重点介绍AWARD BIOS程序的基本设置方法——　 

　　进入BIOS设置和基本选项

　　开启计算机或重新启动计算机后，在屏幕显示“Waiting……”时，按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面（图 1）。要注意的是，如果按得太晚，计算机将会启动系统，这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入CMOS。进入后，你可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项，然后按Enter进入副选单，用ESC键来返回父菜单，用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项，F10键保留并退出BIOS设置。 

　　标准CMOS设定中包括了DATE和TIME设定，您可以在这里设定自己计算机上的时间和日期。　 

　　下面是硬盘情况设置，列表中存在PRIMARY MASTER 第一组IDE主设备；PRIMARY SLAVE 第一组IDE从设备；SECONDARY MASTER 第二组IDE主设备；SECONDARY SLAVE 第二组IDE从设备。这里的IDE设备包括了IDE硬盘和IDE光驱，第一、第二组设备是指主板上的第一、第二根IDE数据线，一般来说靠近芯片的是第一组IDE设备，而主设备、从设备是指在一条IDE数据线上接的两个设备，大家知道每根数据线上可以接两个不同的设备，主、从设备可以通过硬盘或者光驱的后部跳线来调整。　　 

　　 后面是IDE设备的类型和硬件参数，TYPE用来说明硬盘设备的类型，我们可以选择AUTO、USER、NONE的工作模式，AUTO是由系统自己检测硬盘类型，在系统中存储了1－45类硬盘参数，在使用该设置值时不必再设置其它参数；如果我们使用的硬盘是预定义以外的，那么就应该设置硬盘类型为USER，然后输入硬盘的实际参数（这些参数一般在硬盘的表面标签上）；如果没有安装IDE设备，我们可以选择NONE参数，这样可以加快系统的启动速度，在一些特殊操作中，我们也可以通过这样来屏蔽系统对某些硬盘的自动检查。　　 

　　SIZE 表示硬盘的容量；CYLS 硬盘的柱面数；HEAD硬盘的磁头数；PRECOMP写预补偿值；LANDZ着陆区，即磁头起停扇区。最后的MODE是硬件的工作模式，我们可以选择的工作模式有：NORMAL普通模式、LBA逻辑块地址模式、LARGE大硬盘模式、AUTO自动选择模式。NORMAL模式是原有的IDE方式，在此方式下访问硬盘BIOS和IDE控制器对参数部作任何转换，支持的最大容量为528MB。LBA模式所管理的最大硬盘容量为8.4GB，LARGE模式支持的最大容量为1GB。AUTO模式是由系统自动选择硬盘的工作模式。 

　　图2中其它部分是DRIVE A和DRIVE B软驱设置，如果没有B驱动器，那么就NONE驱动器B设置。我们可以在这里选择我们的软驱类型，当然了绝大部分情况中我们不必修改这个设置。　　 

　　VIDEO 设置是用来设置显示器工作模式的，也就是EGA/VGA工作模式。　　 

　　HALT ON 这是错误停止设定，ALL ERRORS BIOS：检测到任何错误时将停机；NO ERRORS：当BIO检测到任何非严重错误时，系统都不停机；ALL BUT KEYBOARD：除了键盘以外的错误，系统检测到任何错误都将停机；ALL BUT DISKETTE：除了磁盘驱动器的错误，系统检测到任何错误都将停机；ALL BUT DISK/KEY：除了磁盘驱动器和键盘外的错误，系统检测到任何错误都将停机。这里是用来设置系统自检遇到错误的停机模式，如果发生以上错误，那么系统将会停止启动，并给出错误提示。　　 

　　 我们可以注意到图 2 右下方还有系统内存的参数：BASE MEMORY：基本内存；extended 扩展内存；other 其它内存；total MEMORY 全部内存 　 

　　ENABLED是开启，DISABLED是禁用，使用PAGE UP和PAGE DOWN可以在这两者之间切换。CPU INTERNAL CORE SPEED：CPU 当前的运行速度；VIRUS WARNING：病毒警告；CPU INTERNAL CACHE/EXTERNAL CACHE（CPU内、外快速存取）；CPU L2 GACHE ECC CHECKING （CPU L2『第二级缓存』快速存取记忆体错误检查修正）；QUICK POWER ON SELF TEST（快速开机自我检测）此选项可以调整某些计算机自检时检测内存容量三次的自检步骤；CPU UPDATE DATA（CPU更新资料功能）；BOOT FROM LAN FIRST（网络开机功能）此选项可以远程唤醒计算机。BOOT SEQUENCE（开机优先顺序）这是我们常常调整的功能，通常我们使用的顺序是：A、C、SCSI，如果您不需要从A盘启动，那么可以调整为ONLY C ，即只从C盘启动。BIOS FALSH PROTECTION（BIOS写入保护）；PROCESSOR SERIAL NUMBER（系统自动检测奔腾3处理器）；SWAP FLOPPY DRIVE（交换软驱盘符）；VGA BOOT FROM（开机显示选择）；BOOT UP FLOPPY SEEK（开机时是否自动检测软驱）；BOOT UP NUMLOCK STATUS（开机时小键盘区情况设定）；TYPEMATIC RATE SETTING（键盘重复速率设定）；TYPEMATIC RATE(CHARS/SEC，字节/秒)；TYPEMATIC DELAY（设定首次延迟时间）SECURITY OPTION（检测密码方式）如设定为SETUP,则每次打开机器时屏幕均会提示输入口令(普通用户口令或超级用户口令,普通用户无权修改BIOS设置),不知道口令则无法使用机器;如设定为SYSTEM则只有在用户想进入BIOS设置时才提示用户输入超级用户口令。Memory Parity Check:如果机器上配置的内存条不带奇偶校验功能,则该项一定要设为Disable,目前除了服务器外大部分微机(包括品牌机)的内存均不带奇偶校验. 

　　PCI/VGA PALETTE SNOOP（颜色校正）；ASSIGN IRQ FOR VGA（分配IRQ给VGA）IRQ即系统中断地址。OS SELECT FOR DRAM>64MB（设定OS2使用内存容量）如果正在使用OS/2系统并且系统内存大于64MB,则该项应为Enable,否则高于64MB的内存无法使用,一般情况下为Disable.；HDD S.M.A.R.T. capability（硬盘自我检测）此选项可以用来自动检测硬盘的工作性能，如果硬盘即将损坏，那么硬盘自我检测程序会发出警报。REPORT NO FDD FOR WIN95（分配IRQ6给FDD）FDD就是软驱。VIDEO BIOS SHADOW（使用VGA BIOS SHADOW）用来提升系统显示速度，一般都选择开启。C8000-CBFFFF Shadow:该块区域主要来映射扩展卡(网卡,解压卡等)上的ROM内容,将其放在主机RAM中运行,以提高速度。 

　　1．CMOS battery failed（CMOS电池失效） 

　　原因：说明CMOS电池的电力已经不足，请更换新的电池。 

　　2．CMOS check sum error-Defaults loaded（CMOS执行全部检查时发现错误，因此载入预设的系统设定值） 

　　原因：通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成，所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话，那就说明CMOS RAM可能有问题，最好送回原厂处理。 

　　3．Display switch is set incorrectly（显示形状开关配置错误） 

　　原因：较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色，而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致，重新设定即可。 

　　4．Press ESC to skip memory test（内存检查，可按ESC键跳过） 

　　原因：如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话，那么开机就会执行内存的测试，如果你不想等待，可按ESC键跳过或到BIOS内开启Quick Power On Self Test。 

　　5．Secondary Slave hard fail（检测从盘失败） 

　　原因：1 CMOS设置不当（例如没有从盘但在CMOS里设有从盘）2硬盘的线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。 

　　6． Override enable-Defaults loaded（当前CMOS设定无法启动系统，载入BIOS预设值以启动系统） 

　　原因：可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑（像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MH） 

　　这时进入BIOS设定重新调整即可。 

　　7． Press TAB to show POST screen（按TAB键可以切换屏幕显示） 

　　原因：有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面，而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。 

　　8．Resuming from disk，Press TAB to show POST screen（从硬盘恢复开机，按TAB显示开机自检画面）。 

　　原因：某些主板的BIOS提供了Suspend to disk（挂起到硬盘）的功能，当使用者以Suspend to disk的方式来关机时，那么在下次开机时就会显示此提示消息。