　　BIOS 的报警声是电脑故障排除的最好诊断工具，一般说来，对 BIOS 的报警声含义清楚了，也就了解故障所在。对于 AWARD、AMI 和 Phoenix 这三种常见的 BIOS 来讲，通过 PC 喇叭， BIOS 会根据不同故障部位会发出不同的报警声，通过这些不同的报警铃声，我们可以对一些开机型的故障进行判断。
 
Award BIOS

　　
报警声	 反映的故障	 操作建议
1 短	 系统正常启动	 无
2 短	 常规错误	进入 CMOS 设置中修改，或直接装载缺省设置
1 长 1 短	 内存或主板出错	 重新插拔内存，否则更换内存或者主板
1 长 2 短	 显卡或显示器错误	 使用替换法检查
1 长 3 短	 键盘控制器错误	 检查主板
1 长 9 短	 主板 BIOS 损坏	 尝试更换 Flash RAM
不断地长声响	 内存问题	 重新插拔内存，否则更换内存
不断地短声响	电源、显示器或显卡未连接	 重新插拔所有插头
重复短声响 
无声音无显示	 电源故障	 更换电源
 
AMI BIOS

　　
报警声	 反映的故障	 操作建议
1 短	 内存刷新失败	 更换一条质量好的内存条
2 短	 内存 ECC 校验错误	 关闭 CMOS 中 ECC 校验的选项
3 短	基本内存(第一个64KB)失败	 更换一条质量好的内存条
4 短	 系统时钟出错	 维修或者直接更换主板
5 短	 CPU 错误	 检查 CPU ，可用替换法检查
6 短	 键盘控制器错误	 插上键盘，更换键盘或者检查主板
7 短	 系统实模式错误	 维修或者直接更换主板
8 短	 显存错误	 更换显卡
9 短	 ROM BIOS 检验错误	 更换 BIOS芯片
1 长 3 短	 内存错误	 更换内存
1 长 8 短	 显卡测试错误	 检查显示器数据线或者显卡是否插牢
 
Phoenix BIOS

　　Phoenix BIOS 已经很少见了，在此不列表，仅供参考。
　　1短 系统启动正常
　　1短1短1短 系统加电初始化失败
　　1短1短2短 主板错误
　　1短1短3短 CMOS或电池失效
　　1短1短4短 ROM BIOS校验错误
　　1短2短1短 系统时钟错误
　　1短2短2短 DMA初始化失败
　　1短2短3短 DMA页寄存器错误
　　1短3短1短 RAM刷新错误
　　1短3短2短 基本内存错误
　　1短3短3短 基本内存错误
　　1短4短1短 基本内存地址线错误
　　1短4短2短 基本内存校验错误
　　1短4短3短 EISA时序器错误
　　1短4短4短 EISA NMI口错误
　　2短1短1短 前64K基本内存错误
　　3短1短1短 DMA寄存器错误
　　3短1短2短 主DMA寄存器错误
　　3短1短3短 主中断处理寄存器错误
　　3短1短4短 从中断处理寄存器错误
　　3短2短4短 键盘控制器错误
　　3短1短3短 主中断处理寄存器错误
　　3短4短2短 显示错误
　　3短4短3短 时钟错误
　　4短2短2短 关机错误
　　4短2短3短 A20门错误
　　4短2短4短 保护模式中断错误
　　4短3短1短 内存错误
　　4短3短3短 时钟2错误
　　4短3短4短 时钟错误
　　4短4短1短 串行口错误
　　4短4短2短 并行口错误
　　4短4短3短 数字协处理器错误