扫描工具
--------------------------------------

xscan
基本格式 
xscan -host <起始IP>[-<终止IP>] <检测项目> [其他选项] 扫锚"起始IP到终止IP"段的所有主机信息 
xscan -file <主机列表文件名> <检测项目> [其他选项] 扫锚"主机IP列表文件名"中的所有主机信息 
检测项目 
-active 检测主机是否存活 
-os 检测远程操作系统类型（通过NETBIOS和SNMP协议） 
-port 检测常用服务的端口状态 
-ftp 检测FTP弱口令 
-pub 检测FTP服务匿名用户写权限 
-pop3 检测POP3-Server弱口令 
-smtp 检测SMTP-Server漏洞 
-sql 检测SQL-Server弱口令 
-smb 检测NT-Server弱口令 
-iis 检测IIS编码/解码漏洞 
-cgi 检测CGI漏洞 
-nasl 加载Nessus攻击脚本 
-all 检测以上所有项目 
其它选项 
-i 适配器编号 设置网络适配器, <适配器编号>可通过"-l"参数获取 
-l 显示所有网络适配器 
-v 显示详细扫描进度 
-p 跳过没有响应的主机 
-o 跳过没有检测到开放端口的主机 
　 -t 并发线程数量,并发主机数量 指定最大并发线程数量和并发主机数量, 默认数量为100,10 
-log 文件名 指定扫描报告文件名 (后缀为：TXT或HTML格式的文件) 
用法示例 
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -all -active -p　 检测192.168.1.1-192.168.255.255网段内主机的所有漏洞，跳过无响应的主机 
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -port -smb -t 150 -o 检测192.168.1.1-192.168.255.255网段内主机的标准端口状态，NT弱口令用户，最大并发线程数量为150，跳过没有检测到开放端口的主机 
xscan -file hostlist.txt -port -cgi -t 200,5 -v -o 检测“hostlist.txt”文件中列出的所有主机的标准端口状态，CGI漏洞，最大并发线程数量为200，同一时刻最多检测5台主机，显示详细检测进度，跳过没有检测到开放端口的主机