操作系统:不支持win98
若操作系统没有安装.net frameworks 2.0 (包括以上版本)，则先需要安装



XCPPro V3.3h
程序改善-------------------------------------------------------------
1.上传程序时，默认上传断电保持区域配置
2.PLC模块信息界面,读取模块配置信息，并显示
3.增加一个BD机型

错误解决-------------------------------------------------------------
1.ANDDI,ORDI指令不能正确转换到梯形图显示
2.解决 INC D70012 能下载到PLC 的错误
3.配置了PWM(输出脉冲端子为Y1)后，再配置BD板，程序下载的时候会报“脉冲和BD板冲突”的错误



XCPPro V3.3g
1、将bak备份文件后缀名改成xcp，可以用软件正常打开。
2、不检查运动控制指令和BD板配置的冲突


XCPPro V3.3f
1、PTO脉冲配置修正。
2、修正XC3-14的Y2点输出。


XCPPro V3.3e
1.增加 BD-WT,BD-SD-BD2的配置
2.增加BD板脉冲冲突提示
3.默认BD串口配置
4.修正导出的只下载文件，导入后下载，出现错误。



XCPPro V3.3d
1.下载程序时，减少用户程序占用的空间大小，进而提供更大容量
2.PID配置增加若干配置选项


XCPPro V3.3c
1、错误解决
程序中存在CJ 跳转指令，并且同时有STLE等无操作数指令时，下载程序时会出现GRAM_CHECK错误。
该错误在3.3a版本出现,在3.3c 版本已解决。
2、增加XC3-42点PLC。


XCPPro V3.3

1.指令分类帮助界面显示简单解释
2.改善蓝牙串口通讯
3.某些操作系统下载时，死等现象
4.显示注释后，放大缩小改善
5.软元件初值设置增加M,S,ED
6.GBOX 增加转发配置，权限配置功能
7.增加若干BD模块配置
8.能读取GBOX，TBOX 版本
10.整合最新TBOX配置(TBOX下位机需要最新版本)
11.64位操作系统支持
12.C语言功能块增强
13.增加C功能块库功能
14.增加MA模块配置
15.添加多个新机型
16.一些错误解决



XCPPro V3.1正式版

* 程序改善:-----------------------------------------------------------
A1、GBOX下载，上传如果失败继续重试。
A2、I/0配置界面，如果没有连接PLC，配置界面显示默认值，而不是原来都是为0。
A3、没有激活可打印区域时，点击打印按钮，弹出提示框
A4、登陆2个服务器时，如果主服务器成功，从服务器登陆失败，则默认从服务器不存在，只登录主服务器模式。
A5、串口下载超时或CRC校验错误，提示重试。
A6、下载完成，点运行，自动开启梯形图监控。
A7、展开/折叠的完整错误信息，在语法检查、下载时显示。
A8、无函数入口地址的错误提示信息更清晰。
A9、解决XC2，XCM系列断电后，再次上电可能无法连接BD板。
    
* 添加功能:-----------------------------------------------------------     
B1、增加XC-3AD4PT2DA，BD-2AD2DA-P，XC-WTM模块。
B2、G-BOX是否应答接收的短信，增加群发功能。
B3、G-BOX UDP通讯得到主服务器1的IP，可通过域名解析得到，配置界面增加几个选项。
B4、添加计算程序占用空间功能。
B5、添加XC2-14机型。
B6、梯形图颜色可配置。
B7、添加顺序功能块功能(命令语，脉冲，MODBUS，WAIT，变频器读写，自由通讯)。
B8、添加自由通讯配置功能。
B9、保存文件增加当前文件是哪个XCPPro 版本 保存的信息。
B10、添加通过触摸屏USB 连接PLC功能。
B11、添加在线下载程序功能(输出点不关，不会初始化，用户数据不会下载)。
B12、添加COM9，COM10，COM11，COM12串口设置。
B13、帮助文件去除，需要另外下载帮助安装包安装。
B14、添加查找行号功能、
B15、状态栏显示PLC状态，间隔时间和次数在ini文件中可配置。
B16、密码高级设置，下载也需要提示先解密下载。
  

XCPPro V3.1a                                                                                

* 程序改善:-----------------------------------------------------------
A1、串口设置、自由格式允许波特率设置。
A2、G-BOX增加读版本号，串口配置界面如果连G-BOX 则显示连接G-BOX 。
A3、T、C与断电区域保存的调整，断电保存只有在下载的时候进行下载。  
A4、SET S0指令，支持偏移功能。  
A5、DMOV D0 D10，已使用软元件要把D1,D11也要显示出来，位组成的字,16个位也显示 。
A6、改善串口通讯，解决一些USB转串软件容易崩溃的问题。                                                                  

* 添加功能:-----------------------------------------------------------                                                                                       
B1、每个PLC，增加一个修改站号功能，GBOX也添加可选站号功能，在工程树右键，可以搜索整个485网络。
B2、下载程序/用户数据时，下载的用户数据可选。
B3、短信功能块，可以发送指定PLC寄存器的内容和看门狗功能(定期对PLC一个线圈置位) 。
B4、替换可以批量替换 。
B5、梯形图监控值显示，16进制，无符号等。  


XCPPRO  V3.0正式版

程序改善:-----------------------------------------------------------
A1、G-BOX,T-BOX，如果从服务器没有登陆，则IP设为:0.0.0.0:0 ，继续尝试穿越。
A2、指令提示功能，有时会出现部分无法显示，如打"P"时。
A3、返回错误具体信息没有显示的问题。
A4、密码为空或者6个空格，则密码配置框显示为空。
A5、停止PLC 功能，读取状态和运行PLC一样，也进行一段时间等待判断，防止出现超时错误。

添加功能:-----------------------------------------------------------
B1、添加MSG 配置块功能。

XCPPro  V3.0h

程序改善:-----------------------------------------------------------
A1、BD信息界面，根据当前的BD配置，显示对应信息。
A2、PID配置界面，显示参数范围，已经断电保存区域首地址。
A3、指令提示SM改成M8000，SD改成D8000，SFD改成FD8000。

添加功能:-----------------------------------------------------------
B1、添加G-BOX。
B2、添加一个BD-4AD-P配置。
B3、右键菜单添加复制，粘贴，删除选项。
B4、加了个XC2-XP机型，部分机型信息修改。

