*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************

全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件
公司简介  
瑞芯微电子成立于2001年，总部福州，在上海、北京、深圳、杭州均有研发中心，是中国极具创新和务实的集成电路设计公司。
        瑞芯微电子为 AI人工智能领域、智能音箱、手机拍摄协处理器、手机快充、平板电脑、电视机顶盒、ARM 处理器PC、嵌入式行业应用、VR、机器人、无人机、影像处理、车载导航、IoT物联网和多媒体音视频等多个领域提供专业芯片解决方案。
        至目前，已与ARM，Google、Intel、Microsoft等国际公司形成良好合作关系，并荣获十一届中国芯评选最高荣誉。瑞芯微电子在便携终端产品领域扮演着重要角色，已经成为中国移动互联芯片解决方案领先品牌。
使用说明
      1、导入分区配置
      每次随新工具发布的分区配置文件，大部分情况下与项目的分区配置存在一定程度差异，此时瑞芯微开发工具官方版用户可以通过在分区配置区域空白处右击鼠标，选择“导入配置”,加载之前保存的项目分区配置文件。如果想在工具启动时加载指定的分区配置文件，可以通过修改Config.ini文件中DEFAULT_IMAGE_CONFIG项。
      2、烧写一个或多个分区镜像
      设备进入Loader或者Maskrom状态连接PC,maskrom状态下要勾选”Loader”下载项勾选烧录项，确认烧录项前面的地址正确，如果地址为零，可以通过选择”Parameter”分区表进行分区信息加载，最后点击”执行”
更新日志
      1.支持sparse镜像烧录,且擦除分区尾部的verity信息
      2.支持gpt分区表烧录,可以是partition_table格式的gpt文件或者parameter文件
      3.支持mtp,uvc设备的切换