# Flip-Flop D/J-K do Logisim 1.0

Biblioteca: | Legada
Introdução: | 2.0 Beta 12
Aparência: |

## Comportamento

Esses componentes existem apenas para compatibilidade com versões anteriores como as Logisim 1.0X, pois os novos circuitos, flip-flops da biblioteca Memória devem ser usados em seu lugar.

Cada flip-flop armazenará um único bit de dado, que será emitido através da saída Q no lado leste. Normalmente, o valor pode ser controlado através das entradas do lado oeste. Em particular, haverá variação quando a entrada de clock, marcada por um triângulo em cada flip-flop, varia de 0 para 1 (borda de subida), e o valor mudará de acordo com a tabela abaixo.

Flip-Flop D | Flip-Flop J-K
--- | ---
D | Q
--- | ---
0 | 0
1 | 1
J | K | Q
--- | --- | ---
0 | 0 | Q
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Q'

Outra forma para descrever o comportamento singular dos flip-flops está no texto original em inglês.

- Flip-Flop D: Quando o relógio varia de 0 para 1, o valor a ser guardado pelo flip-flop será aquele presente na entrada D (Dado) naquele instante.
- Flip-Flop JK: Quando o relógio varia de 0 para 1, o valor a ser guardado pelo flip-flop alternará se as entradas J e K forem iguais a 1, e permanecerá o mesmo se ambos forem 0; se forem diferentes, então o valor torna-se 1 se a entrada J ( Jump ) for 1 e 0 se a entrada K (Kill) for 1.

## Pinos

Na face oeste, marcada pelo triângulo (entrada, com largura de 1 bit)
  entrada do clock: no instante em que esse valor de entrada muda de 0 para 1 (a borda de subida), o valor será atualizado de acordo com os outras entradas na face oeste. Enquanto permanecer em 0 ou 1, nenhuma das outras entradas na face oeste terá qualquer efeito.
Na face oeste, outro pino(s) rotulado(s) (entrada(s), com largura de 1 bit)
  Essas entradas controlam como serão as mudanças do valor flip-flop quando houver subida de borda do clock. Seu comportamento exato dependerá do flip-flop; as tabelas acima resumem seu comportamento.
Na borda leste, marcado como Q, em cima (saída, com largura de 1 bit)
  Saída com o valor atualmente armazenado pelo flip-flop.
Na borda leste, em baixo (saída, com largura de 1 bit)
  Saída com o complemento do valor atualmente armazenado pelo flip-flop.

## Atributos

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Back to Referência para bibliotecas