# Porta NOT

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0 Beta 1
Aparência: |

## Comportamento

A porta NOT emitirá o complemento de qualquer entrada que receba. A tabela-verdade para a porta NOT é a que se segue.

x | out
--- | ---
0 | 1
1 | 0

Se alguma entrada não for especificada (ou seja, flutuante), então a saída também não será especificada - a menos que a opção "Saída de Porta Quando Indefinida" seja "Erro para Entradas Indefinidas", caso onde a saída será um valor de erro. Se a entrada for um valor de erro, a saída também o será.

A porta NOT multibit executará a mesma operação descrita acima bit a bit sobre a sua entrada.

## Pinos (supondo o component voltado para leste)

Na face oeste (entrada, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  A entrada do componente.
Na face leste (saída, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  A saída, cujo valor será o complemento daquele à entrada.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (a posição das saídas em relação às entradas).
Bits de Dados
  A largura em bits da entrada e da saída do componente.
Tamanho da Porta
  Serve para determinar se é para desenhar uma versão maior ou menor do componente.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado à porta.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado à porta seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas