# Demultiplexador

Biblioteca: | Plexers
Introdução: | 2.0 Beta 11
Appearance: |

## Comportamento

Copiará a entrada na face oeste para apenas uma das saídas na face leste; qual será a saída será especificado pelo valor atual recebido através da entrada na face sul. Acho útil pensar em um demultiplexador como análogo a um comutador de trilhos em uma estrada de ferro, controlado por uma seleção feita à entrada.

(A propósito, algumas autoridades sugerem o termo em inglês demultiplexor, mas demultiplexer é a ortografia predominante.)

## Pinos (componente supondo voltado para leste)

Na face oeste (entrada, com largura de bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  O valor a ser encaminhado para uma das saídas na face leste.
Na face leste, quantidade variável (saídas, com largura de bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  As saídas são numeradas a partir de 0 começando na face norte. Uma saída irá coincidir com a entrada oeste, se seu número coincidir com o valor atual recebido através da seleção de entrada na face sul; caso contrário, seu valor será ou todos zeros ou todos flutuantes, dependendo do valor do atributo Tri-state?. Se a selecção de entrada contiver bits não especificados, todas as saídas serão flutuantes.
Na face sul (entrada, com largura de bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  Entrada selecionada: o valor dessa entrada determinará para qual a saída na face leste será encaminhado o valor recebido na face oeste.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, os dígitos de '1' a '4' poderão ter o seu atributo Bits Selecionados alterado, Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (especificará qual dos lados terá as saídas).
Bits Selecionados
  A largura em bits da entrada selecionada do componente na face sul. O número de saídas para o demultiplexador será 2 Bits Selecionados.
Bits de dados
  Largura dos bits de dados que serão roteados pelo demultiplexador.
Tri-state?
  Especificará se as saídas não selecionadas deverão ser flutuantes (Sim) ou zero (Não).
Saída desabilitada
  Especificará qual deverá ser o valor de cada bit das saídas quando o componente estiver desabilitado (ou seja, quando o pino de habilitação estiver em 0). Opções incluem zero e flutuante; e neste caso, as saídas estarão efetivamente desconectadas de quaisquer outras portas.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas