# Probe

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0.3
Aparência: |

## Comportamento

Uma ponta de prova é um elemento que simplesmente exibirá o valor em um dado ponto de um circuito. Ela mesma não interage com os outros componentes.

Na maioria dos aspectos, o componente ponta de prova é similar em funcionalidade ao componente Pino configurado para saída. A principal diferença é que se o circuito for usado como um subcircuito, então um pino de saída fará parte daquela interface, enquanto a ponta de prova não. Outra diferença é que a ponta de prova não possui um atributo Bits de Dados para ser configurado: a largura em bits será inferida a partir de qualquer valor que seja amostrado por sua entrada. Graficamente, elas são similares, mas possuem bordas ligeiramente diferentes: um pino possui a borda em preto, mais larga, enquanto a da ponta de prova será mais estreita, em cinza.

## Pinos

O componente ponta de prova tem apenas um pino, o qual servirá como entrada. A largura em bits desse pino é adaptativa: a ponta de prova se ajustará a entradas de qualquer largura.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A face do componente onde o seu pino de entrada deverá estar.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado ao componente.
Posição do Rótulo
  A posição do rótulo em relação ao componente.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.
Base
  A base do sistema de numeração (por exemplo, binário, decimal, ou hexadecimal) no qual o valor será exibido.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado ao componente seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas