# Сумматор битов

Библиотека: | Арифметика
Введён в: | 2.6.0
Внешний вид: |

## Поведение

Компонент определяет, сколько битов 1 присутствует на его входе (входах) и выдаёт общее количество битов 1 на свой выход. Например, при 8-битном значении на входе 10011101, на выходе будет 5, поскольку здесь пять битов 1 на входе (первый, последний, и строка из трех битов в середине).

Если любой из входных битов плавающий или имеет значение ошибки, то выходное значение будет содержать биты с ошибкой, соответствующие диапазону возможных выходных значений, зависящих от того, как считать плавающие значения / значения ошибки: как нули или как единицы. Например, если на 14-битном входе 111x10110x1101, то на выходе должно быть не менее 9 (если x-ы интерпретируются как нули) и не более 11 (если они интерпретируются как единицы). Таким образом, на выходе будет 10EE: старшие два бита будут 1 и 0, так как все целые числа между 9 и 11 имеют 1 и 0 в качестве верхних двух битов, а два младших бита - EE, поскольку целые числа от 9 до 11 имеют разные комбинации этих битов.

## Контакты

Западный край (входы, разрядность соответствует атрибуту Биты данных)
  Входы, биты 1 на которых будут подсчитаны. Количество входов зависит от атрибута Количество входов.
Восточный край (выход, разрядность вычисляется как описано ниже)
  Количество входных битов, значение на которых равно 1. Разрядность выхода - это минимальное число битов для хранения максимально возможного значения (которое будет произведением атрибутов Биты данных и Количество входов).

## Атрибуты

Когда компонент выбран, или уже добавлен, клавиши от 0 до 9 меняют его атрибут Количество входов, а комбинации от Alt-0 до Alt-9 меняют его атрибут Биты данных.

Биты данных
  Разрядность входа (входов).
Количество входов
  Количество входных значений.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Нет.

Назад к Справке по библиотеке