# Multiplexexador

Biblioteca: | Plexers
Introdução: | 2.0 Beta 11
Aparência: |

## Comportamento

Copiará uma entrada na face oeste para a saída na face leste; qual das entradas será copiada é especificado pelo valor atual recebido através da entrada na face sul. Acho útil pensar em um demultiplexador como análogo a um comutador de trilhos em uma estrada de ferro, controlado por uma seleção feita à entrada.

(A propósito, algumas autoridades sugerem o termo em inglês multiplexor, mas multiplexer é a ortografia predominante.)

## Pinos (componente supondo voltado para leste)

Na face oeste, quantidade variável (entradas, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  Valores de dados, um dos quais será encaminhado para a saída. Cada valor de entrada de dados é numerado, começando em 0 na face norte.
Na face leste (saída, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  O valor da saída irá coincidir com um dos valores das entradas na face oeste, borda, aquele cujo número for o mesmo do valor atual recebido através da seleção de entrada na face sul. Se a selecção de entrada contiver algum bit não especificado (isto é, flutuante), então a saída será totalmente flutuante.
Na face sul (entrada, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  Entrada selecionada: o valor dessa entrada determinará qual a entrada na face oeste será roteada para a saída na face leste.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, os dígitos de '1' a '4' poderão ter o seu atributo Bits Selecionados alterado, Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (especificará qual a saída relativa à entrada).
Bits Selecionados
  A largura em bits da entrada selecionada do componente na face sul. O número de saídas para o multiplexador será 2 Bits Selecionados .
Bits de dados
  Largura dos bits de dados que serão roteados pelo multiplexador.
Tri-state?
  Especificará se as saídas não selecionadas deverão ser flutuantes (Sim) ou zero (Não).
Saída desabilitada
  Especificará qual deverá ser o valor de cada bit das saídas quando o componente estiver desabilitado (ou seja, quando o pino de habilitação estiver em 0). Opções incluem zero e flutuante; e neste caso, as saídas estarão efetivamente desconectadas de quaisquer outras portas.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas