| # Portas AND/OR/NAND/NOR

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0 Beta 1
Aparência: |
| AND | OR | NAND | NOR
--- | --- | --- | --- | ---
Convencional |
Retangular
DIN 40700

## Comportamento

As portas AND, OR, NAND, e NOT servem para calcular as respectivas funções das entradas, e emitir o resultado à saída.

Por padrão, todos as entradas que não estiverem conectadas serão consideradas desligadas e, portanto, ignoradas - isso é, se a entrada realmente não tiver algo ligado a ela, nem mesmo um fio. Dessa forma, você poderá inserir um porta com 5 entradas, mas se conectar somente duas entradas, ele irá funcionar como uma porta de 2 entradas; isso irá aliviá-lo do trabalho de ter de se preocupar com a configuração do número de entradas cada vez que você criar uma porta. (Se todas as entradas estiverem desconectadas, a saída será o valor de erro X.) Alguns usuários, no entanto, preferem que o Logisim insista que todas as entradas devam estar ligado, pois isso corresponde melhor às portas do mundo real. Você poderá permitir esse comportamento, se usar em Projeto > Opções ... na guia Simulação, o item de menu Erro para entradas indefinidas para Saída de Porta Quando Indefinida.

A tabela-verdade para portas de duas entradas é a que se segue. (A letra X representará o valor de erro, e a letra Z representará o valor flutuante.)

AND
| 0 | 1 | X/Z
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | X
X/Z | 0 | X | X
OR
| 0 | 1 | X/Z
0 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 1
X/Z | X | 1 | X
NAND
| 0 | 1 | X/Z
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | X
X/Z | 1 | X | X
NOR
| 0 | 1 | X/Z
0 | 1 | 0 | X
1 | 0 | 0 | 0
X/Z | X | 0 | X

Em resumo, esses componentes funcionarão como esperado, enquanto todas as entradas forem 0 ou 1. Se uma entrada não for nem 0 nem 1 (for flutuante, ou tiver o valor de erro) então, o componente a tratará como se fosse ambos 0 e 1: se a saída depender prioritariamente de um deles, (como quando uma porta AND tem uma entrada que é, definitivamente, 0 e uma segunda entrada questionável), esse será o valor de saída; mas se a saída mudar dependendo se ele for 0 ou 1, a saída terá o valor de erro.

As versões multibit de cada porta irá realizar a operação bit a bit para cada uma de suas entradas.

## Pinos (supondo o component voltado para leste)

Na face oeste (entradas, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)

  As entradas para o componente. Haverá tantas delas quanto a quantidade especificada pelo atributo Número de Entradas.

  Observar que se você estiver usando portas convencionais, o lado oeste das portas OR e NOR serão curvos. No entanto, os pinos de entrada estarão sobre uma linha. O Logisim irá traçar marcas curtas para indicar essas entradas; se você ultrapassar essas indicações, ele irá supor que a intenção seria apenas atingi-los. Em "Prévia da Impressão", essas marcas não serão desenhadas a menos que estejam conectados a fios.

Na face leste (saída, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)

  A porta de saída, cujo valor será calculado com base nos valores atuais das entradas conforme descrito acima.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, os dígitos de '0 'a '9' poderão alterar o atributo Número de Entradas , Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados , e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção .

Direção
  A direção do componente (a posição das saídas em relação às entradas).
Bits de Dados
  A largura em bits das entradas e das saídas do componente.
Tamanho da Porta
  Serve para determinar se é para desenhar uma versão maior ou menor do componente. Isso não afetará o número de entradas, o que será especificada pelo atributo Número de Entradas. No entanto, se portas convencionais forem selecionadas, então a porta será desenhada com "asas" para acomodar as entradas adicionais além daquelas normalmente oferecidas.
Número de Entradas
  Serve para determinar quantos pinos o componente terá em sua face oeste.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado à porta.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.
Negar x
  Se sim, a entrada será negada antes de ser introduzida no porta. As entradas serão contadas de cima para baixo, se a frente estiver a leste ou a oeste, e serão contados da esquerda para a direita, se a frente estiver ao norte ou ao sul.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado à porta seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas