# Decodificador

Biblioteca: | Plexers
Introdução: | 2.0 Beta 11
Aparência: |

## Comportamento

Emitirá 1 em apenas em uma saída; a saída em 1 dependerá do valor corrente recebido através da entrada na face sul.

## Pinos (componente supondo voltado para leste)

Na face leste, quantidade variável (saídas, com largura de 1 bit)
  As saídas são numeradas começando em 0 na face norte. Cada saída será 1 se o seu número coincidir com o valor atual recebido pela seleção da entrada na face sul; caso contrário, seu valor será zero ou flutuante, dependendo do valor do atributo Tri-state?. Se a selecção da entrada contiver quaisquer bits não especificados, todas as saídas serão flutuantes.
Na face sul (entrada, largura de acordo com o atributo Bits Selecionados)
  Entrada selecionada: o valor dessa entrada determinará quais as saídas serão iguais a 1.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo adicionado, os dígitos de '1' a '4' irão alterar os seus Bits Selecionados e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (especificará qual dos lados terá as saídas).
Bits selecionados
  A largura em bits da entrada selecionada do componente na face sul. O número de saídas para o decodificador será 2 Bits Selecionados .
Tri-state?
  Especificará se as saídas não selecionadas deverão ser flutuantes (Sim) ou zero (Não).
Saída desabilitada
  Especificará qual deverá ser o valor de cada bit das saídas quando o componente estiver desabilitado (ou seja, quando o pino de habilitação estiver em 0). Opções incluem zero e flutuante; e neste caso, as saídas estarão efetivamente desconectadas de quaisquer outras portas.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas