# Сдвиговый регистр

Библиотека: | Память
Введён в: | 2.3.0
Внешний вид: |

## Поведение

Этот регистр состоит из нескольких ступеней; каждое срабатывание тактового входа может привести к тому, что каждая ступень получит значение предыдущей ступени, а новое значение загрузится в первую ступень. Компонент также опционально поддерживает параллельное чтение и запись значений всех ступеней.

Вход Очистка асинхронно сбрасывает все ступени на 0 (все нули); кроме того, пока на входе Очистка 1, все значения фиксированы на 0, вне зависимости от тактового входа.

## Контакты

* Звёздочкой отмечены контакты, существующие только когда атрибут Параллельная загрузка включен.

Западный край, верхний контакт (вход, разрядность равна 1)
  Сдвиг: когда на нём 1 или он не подключен, все ступени сдвигаются при срабатывании тактового входа; но если на нём 0, никакого сдвига не происходит. Этот вход игнорируется, если на входе Загрузка 1.
Западный край, средний контакт (вход, разрядность соответствует атрибуту Биты данных)
  Данные: при продвижении ступеней значение с этого входа загружается в первую ступень.
Западный край, нижний контакт, отмечен треугольником (вход, разрядность равна 1)
  Тактовый вход: в момент срабатывания этого входа, как указано в атрибуте Срабатывание, компонент может сдвинуть ступени или загрузить новые значения.
*Северный край, левый контакт (вход, разрядность равна 1)
  Загрузка: когда на этом входе 1, значения с остальных контактов на северном крае загружаются во все ступени при следующем срабатывании тактового входа. Когда на нём 0 или он не подключен, никакой загрузки не происходит.
*Северный край, остальные контакты (вход, разрядность соответствует атрибуту Биты данных)
  Данные: эти значения загружаются во все ступени при срабатывании тактового входа, пока на входе Загрузка 1. Крайний левый вход соответствует младшей ступени.
Южный край, левый контакт (вход, разрядность равна 1)
  Очистка: когда значение равно 1, все ступени асинхронно сбрасываются на 0, и все другие входы игнорируются.
*Южный край, остальные контакты (выход, разрядность соответствует атрибуту Биты данных)
  Выход: выдаёт значение, хранящееся в каждой ступени; младшая ступень отражена в крайнем левом контакте (рядом со входом Очистка).
Восточный край (выход, разрядность соответствует атрибуту Биты данных)
  Выход: выдаёт значение, хранящееся в последней (старшей) ступени.

## Атрибуты

Когда компонент выбран, или уже добавлен, клавиши от 0 до 9 меняют его атрибут Количество ступеней, а комбинации от Alt-0 до Alt-9 меняют его атрибут Биты данных.

Биты данных
  Разрядность значений, хранящихся в каждой ступени.
Количество ступеней
  Количество ступеней, включенных в компонент.
Параллельная загрузка
  Если Да, то компонент содержит входы и выходы для параллельного доступа к значениям всех ступеней.
Срабатывание
  Определяет, как обрабатывается тактовый вход. Значение Передний фронт означает, что регистр должен обновляться в момент, когда значение на тактовом входе меняется с 0 на 1. Значение Задний фронт означает, что он должен обновляться, когда значение на тактовом входе меняется с 1 на 0.
Метка
  Текст внутри метки, привязанной к компоненту.
Шрифт метки
  Шрифт, которым отрисовывается метка.

## Поведение Инструмента Нажатие

Если значение атрибута Параллельная загрузка - Нет, или если атрибут Биты данных больше 4, то нажатие на компонент не даёт никакого эффекта. В противном случае нажатие на компонент передаст фокус клавиатуры нажатой ступени (обозначается красным прямоугольником), и ввод шестнадцатеричных цифр будет изменять значение, хранящееся в этой ступени.

## Поведение Инструмента Текст

Позволяет редактировать привязанную к компоненту метку.

Назад к Справке по библиотеке