# Registrador de 8-bits do Logisim

Biblioteca: | Legada
Introdução: | 2.0 Beta 12
Aparência: |

## Comportamento

Esses componentes existem apenas para compatibilidade com versões anteriores como as Logisim 1.0X, pois os novos circuitos, o registrador da biblioteca Memória devem ser usados em seu lugar.

O registrador armazena um único valor de 8 bits, que será exibido em hexadecimal dentro do retângulo, e será emitido através da saída em sua face leste. (O Logisim 1.0X não oferecia suporte para valores multibit, por isso registrador tinha que ter um pino individual para cada bit.) No momento em que a entrada de clock (indicada por um triângulo na face oeste) varia de 0 para 1, o valor a ser armazenado no registrador será guardado de acordo com os oito bits das entradas na face oeste.

## Pinos

Na face leste, oito pinos (saídas, com largura de 1 bit cada)
  Emitirá o valor atualmente armazenado pelo registrador, com o bit menos significativo no pino mais acima.
Na face oeste, oito pinos (entradas, com largura de 1 bit cada)
  Cada vez que o clock variar de 0 para 1, o valor do registrador irá mudar para aquele presente na entrada naquele instante. O bit menos significativo estará no pino mais acima.
Na face oeste, indicado por um triângulo (entrada, com largura de 1 bit)
  Entrada de clock: cada vez que esse valor variar de 0 para 1 (borda de subida), o valor do registrador será atualizado para armazenar os valores das outras entradas na face oeste.

## Atributos

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Testar

Ao clicar no registrador, o foco será passado ao teclado associado ao registrador (indicado por um retângulo vermelho) e, ao digitar valores hexadecimais, esses irão ser armazenados no registrador.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas