# Resistor para Ajuste

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.5.0
Aparência: |
Portas convencionais: |
Portas retangulares: |

## Comportamento

Quando conectado a um ponto, esse componente terá efeito apenas quando o valor nesse ponto for flutuante (Z). Nesse caso, o resistor de ajuste fará com que a conexão concorde com valor especificado pelo atributo Direção de Ajuste.

Se estiver conectado a um valor multibit, então cada bit que estiver flutuando será ajustado para a direção especificada, enquanto os bits, que não estiverem flutuando, não serão alterados.

## Pinos

O resitor possui apenas um pino, que será uma saída e terá largura em bits inferida do componente ao qual estiver conectado.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do pino do componente em relação ao seu centro.
Direção para Ajuste
  Serve para especificar para qual valor um sinal flutuante deverá ser ajustado. Isso poderá ser para 0, 1, ou valor de erro.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas