# A guia Seleção (Selection)

A guia Seleção permite selecionar que valores deverão ser incluídos no registro. A janela abaixo corresponde ao seguinte circuito.

A guia está dividida em três áreas verticais. A primeira (mais à esquerda) é uma lista de todos os componentes no circuito cujos valores poderão ser registrados. Entre as bibliotecas predefinidas, os seguintes tipos de componentes têm suporte para registro:

> Biblioteca Conexão: componentes Pino (Pin), Ponta de Prova (Probe) e Clock
> Biblioteca E/S: componentes Botão (Button) e LED
> Biblioteca Memória: todos os componentes, exceto ROM

Para os componentes que tenham rótulos a eles associados, seus nomes corresponderão a esses rótulos; outros nomes poderão especificar seu tipo e sua localização dentro do circuito. Quaisquer subcircuitos que aparecerem na lista, não poderão ser selecionados para registro, mas os componentes elegíveis dentro deles poderão ser. Observar que o componente RAM exige a escolha de quais endereços da memória deverão ser registrados, mas lhe permitirá registrar apenas os 256 primeiros endereços.

A última área vertical (à direita) enumera os componentes que foram selecionados. Além disso, indicará em que base os valores do componente multibit serão registrados, a base não tem um efeito significativo sobre valores de um bit só.

A coluna do meio permitirá a manipulação dos itens dentro da seleção.

- Acrescentar adicionará um ou mais itens escolhidos à esquerda na seleção.
- Alterar Base mudará a base atual para componente selecionado entre 2 (binário), 10 (decimal), e 16 (hexadecimal).
- Mover para cima deslocará o componente que estiver selecionado para a cima uma posição.
- Mover para baixo deslocará o componente que estiver selecionado para baixo uma posição.
- Remover apagará o componente que estiver selecionado.

Próximo: A guia Tabela (Table).