# Display hexadecimal

Biblioteca: | Input/Output
Introduçaõ: | 2.2.0
Aparência: |

## Comportamento

Ao usar um display de 7-segmentos, mostrará o dígito hexadecimal correspondente à entrada de quatro bits. Se qualquer uma das entradas não forem 0/1 (ou flutuante ou erro), então, o display mostrará um traço ('-'). Uma entrada de um bit em separado controlará a exibição do ponto decimal.

## Pinos

Na face sul, a primeira a partir da esquerda (entrada, com largura de 4 bits)
  Essa entrada será interpretada como um número de quatro bits sem sinal, e os dígitos hexadecimais correspondentes serão exibida. Se algum dos bits for flutuante ou erro, então, um traço ('-') será exibido.
Na face sul, a segunda a partir da esquerda (entrada, com largura de 1 bit)
  Serve para controlar o ponto decimal. Se este não estiver conectado, o ponto decimal permanecerá desligado.

## Atributos

Cor se Ligado
  A cor com a qual desenhar os segmentos do display e do ponto decimal quando eles estiverem acesos.
Cor se Desligado
  A cor com a qual desenhar os segmentos do display e do ponto decimal quando elas estiverem apagados.
Cor de Fundo
  A cor com a qual desenhar o fundo da tela (transparente por padrão).

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas