# Согласующий резистор

Библиотека: | Проводка
Введён в: | 2.5.0 (в библиотеке Базовые, перемещён в библиотеку Проводка в 2.7.0)
Внешний вид: |
Фигурные: |
Прямоугольные: |

## Поведение

Когда подключен к точке, этот компонент имеет воздействие только когда значение в этой точке - плавающее (Z). В этом случае резистор меняет значение на проводе, к которому он подключен, на значение, указанное в его атрибуте Направление согласования.

Если он подключен к многобитному значению, то каждый плавающий бит в этом значении будет изменён в указанном направлении, а не плавающие биты будут оставлены без изменений.

## Контакты

Резистор имеет всего один контакт, являющийся выходом, и имеющий разрядность, определяемую компонентом, к которому он подключен.

## Атрибуты

Когда компонент выбран, или уже добавлен, клавиши со стрелками меняют его атрибут Направление.

Направление
  Направление, в котором расположен контакт относительно центра компонента.
Направление согласования
  Определяет значение, на которое будет изменяться плавающее значение. Оно может быть 0, 1, или значением ошибки.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Нет.

Назад к Справке по библиотеке