Далее: Шаг 3: Добавление текста

## Шаг 2: Добавление проводов

После того, как все компоненты закреплены на холсте, вы готовы начать добавление проводов. Выберите Инструмент Правка (). Когда курсор над точкой, несущей провод, маленький зелёный кружок будет нарисован вокруг неё. Нажмите здесь кнопку мыши и перетащите туда, где вы хотите, чтобы был провод.

Logisim достаточно умён при добавлении проводов: каждый раз, когда провод кончается на другом проводе, Logisim автоматически соединяет их. Вы также можете "удлинить" или "укоротить" провод, перетаскивая один из его концов, используя Инструмент Правка.

Провода в Logisim должны быть горизонтальными или вертикальными. Чтобы соединить верхний вход с элементом НЕ, а затем с элементом И, я добавил три разных провода.

Logisim автоматически подключает провода к элементам и друг к другу. Сюда относится и автоматическое рисование кружка на Т-образном соединении выше, указывающего, что провода соединены.

Когда вы рисуете провода, вы можете увидеть несколько синих или серых проводов. В Logisim синий показывает, что значение в этой точке "неизвестно", а серый показывает, что провод не подключен ни к чему. В этом нет ничего особенного, пока вы в процессе построения схемы. Но когда вы закончите, ни один из ваших проводов не должен быть синего или серого цвета. (Неприсоединённые ножки элемента ИЛИ останутся синими: это нормально.)

Если у вас есть синий или серый провод когда вы думаете, что всё уже соединено, значит что-то пошло не так. Важно, чтобы вы подключили провода к правильным местам. Logisim отрисовывает маленькие точки на компоненте, чтобы показать, куда подключать провода. Когда вы сделаете это, вы увидите, что точки стали из синих светло- или тёмно-зелёными.

После того как вы подключили все провода, все добавленные вами провода будут светло- или тёмно-зелёными.

Далее: Шаг 3: Добавление текста