# Контакт

Библиотека: | Проводка
Введён в: | 2.0 Beta 1 (в библиотеке Базовые, перемещён в библиотеку Проводка в 2.7.0)
Внешний вид: |

## Поведение

Контакт - это выход или вход схемы, в зависимости от значения атрибута Выход? . При отрисовке контакта Logisim представляет выходные контакты как кружки или скруглённые прямоугольники, а входные контакты как квадраты или прямоугольники. В обоих случаях отдельные биты значения, которое оправляется или принимается, отображаются внутри данного компонента (кроме Вида для печати, когда компонент говорит только какова разрядность контакта).

Контакт - удобный компонент для взаимодействия со схемой, и начинающим пользователям Logisim не нужно использовать их каким-либо другим образом. Но пользователь, строящий схему с использованием нескольких подсхем (как описано в разделе "Подсхемы" Руководства пользователя ) будет использовать контакты также чтобы определить интерфейс между схемой и подсхемой. В частности, компоненты Контакт чертежа схемы определяют контакты, которые отображаются на компоненте Подсхема, когда чертёж используется внутри другой схемы. В такой схеме значения, переданные и принятые в этих точках компонента Подсхема, связаны с контактами внутри чертежа подсхемы.

## Контакты

Компонент Контакт имеет только один контакт, который будет входом для компонента, если компонент является выходным контактом, и будет выходом для компонента, если компонент является входным контактом. В обоих случаях его разрядность соответствует атрибуту Биты данных, а его положение определено атрибутом Направление.

## Атрибуты

Когда компонент выбран, или уже добавлен, комбинации от Alt-0 до Alt-9 меняют его атрибут Биты данных, клавиши со стрелками меняют его атрибут Направление, а клавиши со стрелками при зажатой Alt меняют его атрибут Направление метки.

Направление
  Сторона компонента, где должен быть его входной/выходной контакт.
Выход?
  Определяет, будет компонент выходным контактом или входным. (Заметьте, что если компонент Контакт - входной контакт, то контакт, который выступает в качестве интерфейса в схеме, будет выходом, и наоборот.)
Биты данных
  Количество битов значения, с которым имеет дело контакт.
Три состояния?
  Для входного контакта этот атрибут определяет, может ли пользователь заставить контакт подать на выход неопределённые (например плавающие) значения. Этот атрибут имеет дело только с интерфейсом пользователя; он никак не влияет на поведение контакта, когда чертёж схемы использован как подсхема. Для выходного контакта атрибут не влияет ни на что.
Обращение с плавающими
  Для входного контакта атрибут определяет, каким образом следует рассматривать плавающие значения, когда они приняты на входе, возможно с использованием чертежа как подсхемы. При значении "Не менять" плавающие значения передаются в чертёж как плавающие значения; при значении "Повышать" они преобразуются в 1 до того, как передаются в чертёж схемы; и при значении "Понижать" они преобразуются в 0 до того, как передаются в чертёж схемы.
Метка
  Текст внутри метки, привязанной к компоненту.
Направление метки
  Расположение метки относительно компонента.
Шрифт метки
  Шрифт, которым отрисовывается метка.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нажатие на выходной контакт не даёт эффекта, только атрибуты контакта будут отображены.

Нажатие на входной контакт будет переключать бит, на который нажали. Если это контакт с тремя состояниями, то соответствующий бит будет переключаться между тремя состояниями.

Однако, если пользователь просматривает состояние подсхемы, как описано в разделе "Отладка подсхемы Руководства пользователя, то значение на контакте жёстко привязано к значению, которое подсхема принимает из содержащей её схемы. Пользователь не может изменить значение, не нарушая эту связь между состоянием подсхемы и состоянием содержащей её схемы, и Logisim будет предлагать пользователю подтвердить, что он действительно хочет нарушить эту связь.

## Поведение Инструмента Текст

Позволяет редактировать привязанную к компоненту метку.

Назад к Справке по библиотеке