# Clock

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0 Beta 13
Aparência: |

## Comportamento

O clock alternará seu valor à saída periodicamente enquanto as variações (ticks) forem habilitadas via Menu Simulação. (As variações (ticks) estarão desabilitadas por padrão.) Uma variação (tick") é a unidade de tempo do Logisim; a velocidade em que deve ocorrer poderá ser selecionada pelo submenu Frequência de Tick no menu Simulação. O ciclo do clock pode ser configurado para usar os atributos Duração em Alto e Duração em Baixo.

Observar que a simulação de clocks no Logisim's é pouco realista: em circuitos reais, vários clocks podem derivar de outros e dificilmente estão em sincronia. Mas em Logisim, todos eles experimentarão a mesma taxa de variação de tempo.

## Pinos

O clock tem apenas um pino, uma saída com largura de 1 bit, cujo valor representará o estado corrente do clock. A posição desse pino será especificada pelo atributo Direção. O valor do clock irá alternar conforme programado sempre que as variações (ticks) forem habilitadas, e sempre que o componente for clicado pela ferramenta Testar.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção .

Direção
  A face do componente onde o pino de saída deverá estar.
Duração em Alto
  Quanto tempo em cada ciclo que a saída do clock deverá ficar em 1.
Duração em Baixo
  Quanto tempo em cada ciclo que a saída do clock deverá ficar em 0.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado à porta.
Posição do Rótulo
  A posição relativa do rótulo em relação ao componente.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.

## Comportamento da ferramenta Testar

Ao clicar o componente clock, ele irá alternar o valor de sua saída corrente de imediato.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado ao componente seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas