| # Portas XOR/XNOR/Paridade Ímpar/Paridade Par

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0 Beta 1 para XOR/Paridade Ímpar/Par; 2.0 Beta 6 para XNOR
Aparência: |

## Comportamento

Portas XOR/XNOR/Paridade Ímpar/Paridade Par servem para calcular as respectivas funções das entradas, e emitir o resultado à saída.

Por padrão, todos as entradas que não estiverem conectadas serão consideradas desligadas e, portanto, ignoradas - isso é, se a entrada realmente não tiver algo ligado a ela, nem mesmo um fio. Dessa forma, você poderá inserir um porta com 5 entradas, mas se conectar somente duas entradas, ele irá funcionar como uma porta de 2 entradas; isso irá aliviá-lo do trabalho de ter de se preocupar com a configuração do número de entradas cada vez que você criar uma porta. (Se todas as entradas estiverem desconectadas, a saída será o valor de erro X.) Alguns usuários, no entanto, preferem que o Logisim insista que todas as entradas devam estar ligado, pois isso corresponde melhor às portas do mundo real. Você poderá permitir esse comportamento, se usar em Projeto > Opções ... na guia Simulação, o item de menu Erro para entradas indefinidas para Saída de Porta Quando Indefinida.

A tabela-verdade para portas com duas entradas é a que se segue.

x | y | XOR | XNOR | Odd | Even
--- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

Como você pode ver, a porta Paridade Ímpar e o porta XOR se comportam de forma idêntica com duas entradas, da mesma forma, o fazem as portas Paridade Par e XNOR. Mas, se houver mais de duas entradas especificadas, a porta XOR emitirá 1 apenas quando houver exatamente uma entrada igual a 1, enquanto a porta Paridade Ímpar irá emitir 1 apenas se houver um número ímpar de entradas iguais a 1. O porta XNOR irá emitir 1 só quando não houver exatamente uma entrada igual a 1, enquanto a porta Paridade Par irá emitir 1 se houver uma quantidade par de entradas iguais a 1. As portas XOR e XNOR incluem um atributo chamado Comportamento para Entradas Múltiplas que lhes permite serem configuradas para usar o comportamento das portas Paridade Ímpar e até mesmo o da Paridade Par.

Se alguma entrada for um valor de erro (por exemplo, se os valores estiverem entrando em conflito em uma mesma conexão) ou flutuante, a saída também o será.

As versões multibit de cada porta executarão a mesma operação descrita acima bit a bit sobre suas entradas.

Nota: Muitas autoridades alegam que a porta XOR convencional deve ter comportamento equivalente ao da Paridade Ímpar, mas não há não um acordo sobre isso. O comportamento padrão do Logisim para as portas XOR é baseado no padrão IEEE 91. É também coerente significado intuitivo subjacente ao termo ou exclusivo : um garçom perguntando se você quer um prato de purê de batatas, cenouras, ervilhas, ou couve-flor só aceitará uma escolha, e não três, independentemente do que algumas autoridades possam dizer. (Devo admitir, porém, que eu não sujeitei essa declaração a um teste rigoroso.) Você poderá configurar as portas XOR e XNOR para usar a paridade, alterando o seu atributo ao Comportamento para Entradas Múltiplas .

## Pinos (supondo o component voltado para leste)

Na face oeste (entradas, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)

  As entradas para o componente. Haverá tantos delas quanto o especificado pelo atributo Número de Entradas.

  Observar que se você estiver usando portas convencionais, o lado oeste das portas XOR e XNOR será curvo. No entanto, os pinos de entrada estarão sobre uma linha. O Logisim irá traçar marcas curtas para indicar essas entradas; se você ultrapassar essas indicações, ele irá supor que a intenção seria apenas atingi-los. Em "Prévia da Impressão", essas marcas não serão desenhadas a menos que estejam conectados a fios.

Na face leste (saída, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)

  A porta de saída, cujo valor será calculado com base nos valores atuais das entradas conforme descrito acima.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, os dígitos de '0 'a '9' poderão alterar o atributo Número de Entradas , Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (a posição das saídas em relação às entradas).
Bits de Dados
  A largura em bits das entradas e das saídas do componente.
Tamanho da Porta
  Serve para determinar se é para desenhar uma versão maior ou menor do componente. Isso não afetará o número de entradas, o que será especificada pelo atributo Número de Entradas. No entanto, se o número de entradas for maior que 3 (para o formato menor) ou 5 (para o formato maior), então a porta será desenhada com "asas" para acomodar as entradas adicionais além daquelas normalmente oferecidas.
Número de Entradas
  Serve para determinar quantos pinos o componente terá em sua face oeste.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado à porta.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.
Comportamento para Entradas Múltiplas (XOR e XNOR apenas)
  Quando houver três ou mais entradas, as saídas das portas XOR/XNOR serão baseadas se apenas uma entrada for igual a 1 (padrão), ou em um número ímpar de entradas forem iguais a 1.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado à porta seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas