# Atrasos em porta (Gate delays)

Como um exemplo do nível de sofisticação do algoritmo do Logisim, considere o circuito a seguir.

"Obviamente" sempre terá saídas em 0. Mas, na verdade, as portas não reagem instantaneamente às suas entradas, e nem tampouco o Logisim. Como resultado, quando as entradas nesse circuito variam de 0 para 1, a porta AND brevemente verá duas entradas iguais a 1, e irá emitir um breve 1. Você não vai vê-lo na tela. Mas esse efeito é perceptível quando se utilizar a saída da porta AND como entrada de clock de um flip-flop tipo D.

Se testar a entrada, variando de 0 para 1, isso levará a um valor instantâneo igual a 1 que irá para o flip-flop tipo D e, portanto, o valor do flip-flop irá alternar cada vez que o circuito de entrada for de 0 para 1.

Cada componente tem um atraso associado a ele. Componentes mais sofisticados construídos em Logisim tendem a ter atrasos maiores, mas esses atrasos são um tanto arbitrários e podem não refletir a realidade.

Do ponto de vista técnico, é relativamente fácil lidar com esse nível de sofisticação em um único circuito. Lidar com atrasos de porta em subcircuitos, porém, é um pouco mais complexo; o Logisim tem a pretensão de abordar isso corretamente, colocando todos os valores primitivos de propagação do componente em uma programação única, independentemente do subcircuito em que o componente se encontrar.

(Via a opção Opções de projeto na janela Simulação, você poderá configurar o Logisim para adicionar um atraso aleatório, ocasional, para a propagação de um componente. Isso tem o objetivo de simular a desigualdade de circuitos reais. Em particular, um latch SR construído com duas portas NOR irá oscilar sem essa aleatoriedade, já que ambas as portas irão processar suas entradas em sincronia. Essa aleatoriedade é desabilitada por padrão.)

Notar que pararei de dizer o Logisim sempre tratará bem atrasos de porta. Mas pelo menos ele tentará.

Próximo: Erros de oscilação.