# 7-сегментный индикатор

Библиотека: | Ввод/вывод
Введён в: | 2.1.3
Внешний вид: |

## Поведение

Отображает значения восьми своих однобитных входов. Сегменты либо подсвечены цветом, либо светло-серого цвета в зависимости от входных данных. Соответствие следующее.

(Производители по-разному подводят входы к сегментам; соответствие, использованное здесь, основано на индикаторе TIL321 от Texas Instruments.)

## Контакты

Северный край, первый слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет средним горизонтальным сегментом.
Северный край, второй слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет верхним вертикальным сегментом на левой стороне.
Северный край, третий слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет верхним горизонтальным сегментом.
Северный край, четвёртый слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет верхним вертикальным сегментом на правой стороне.
Южный край, первый слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет нижним вертикальным сегментом на левой стороне.
Южный край, второй слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет нижним горизонтальным сегментом.
Южный край, третий слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет нижним вертикальным сегментом на правой стороне.
Южный край, четвёртый слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет десятичной точкой.

## Атрибуты

Цвет включенных
  Цвет, используемый для отображения сегментов и десятичной точки, когда они включены.
Цвет выключенных
  Цвет, используемый для отображения сегментов и десятичной точки, когда они выключены.
Фон
  Цвет, которым отрисовывается фон индикатора (по умолчанию прозрачный).
Активен при единице?
  Если да , то сегменты горят, когда значение на соответствующем входе 1. Если нет, то они горят, когда значение на соответствующем входе 0.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Нет.

Назад к Справке по библиотеке