# Шестнадцатеричный индикатор

Библиотека: | Ввод/вывод
Введён в: | 2.2.0
Внешний вид: |

## Поведение

Используя семисегментный индикатор, показывает шестнадцатеричную цифру, соответствующую четырёхбитному входу. Если значения на каких-либо входах - не 0/1 (плавающее значение или значение ошибки), то индикатор показывает тире ('-'). Отдельный однобитный вход управляет отображением десятичной точки.

## Контакты

Южный край, первый слева (вход, разрядность равна 4)
  Этот вход интерпретируется как беззнаковое четырёхбитное число, и соответствующая шестнадцатеричная цифра отображается на индикаторе. Если какой-либо бит имеет плавающее значение или значение ошибки, то отображается тире ('-').
Южный край, второй слева (вход, разрядность равна 1)
  Управляет десятичной точкой. Если этот вход не подключен, то десятичная точка остаётся выключенной.

## Атрибуты

Цвет включенных
  Цвет, используемый для отображения сегментов и десятичной точки, когда они включены.
Цвет выключенных
  Цвет, используемый для отображения сегментов и десятичной точки, когда они выключены.
Фон
  Цвет, которым отрисовывается фон индикатора (по умолчанию прозрачный).

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Нет.

Назад к Справке по библиотеке