制作：  http://www.emu618.com论坛  超级版主--银河漫步者

许多人喜欢上网格斗吧
但又经常抱怨服务器太卡
现在教大家怎么用自己的电脑假设服务器
和认识的网友约好两个人打在好不过哦^_^

首先请下载本帖的附件

解压出来后可以看到3个文件
那个txt是一些更新说明，在这里不做说明

EXE是架设程序，设置好直接运行就可以了

kaillerasrv.con.conf是关键
现在就把相关的设置说明一下

首先可以用记事本打开这个文件
可以看到如下内容
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Kaillera server config file

; ServerName can be up to 64 characters long.
ServerName=Unknown
; Location can be up to 64 characters long.
Location=Unknown location
服务器对外的名称（一般就用默认的好，省的无关的人往里面窜，当然，你想要建大服务器又是另外一回事了）
URL can be up to 128 characters long. 
URL=
可以增加名字长度（完全不用理他）

MaxUsers=2
Port=27888
最大容纳人数
端口（这个默认是27888，没有改的必要）

; Set Public to 0 if you want to run the server on a private LAN
Public=1

; Use this parameter if you want to manually specify your server's
; IP address or leave blank for automatic
; (ex: IP=154.253.21.56)
IP=218.76.1.78
这个是关键，就是作为服务器给别人访问的IP，当然要真实的，也就是你的本机IP地址。如果是内网用户，很抱歉，您不能架设。（本人没有试过代理是不是可以？）

; Messages flood protection
; FloodMsgNb is the max. number of times a same message has to
; be received in FloodMsgTime seconds.
FloodMsgNb=5
FloodMsgTime=3
这个是灌水设置（设置条数的规定时间数，不喜欢可以完全屏蔽掉）

; Minimum ping restriction (in ms)
; 0=disabled
MinPing=0

; Maximum connection setting restriction
; 0=disabled, 1=Bad, 2=Low, 3=Average, 4=Good, 5=Excellant, 6=LAN
MaxConnSet=0
有关ping和状态设定（一般情况下不用做什么更改）

; Message of the Day
; Note that you can stack "MotdLine" options
;MotdLine=Welcome to unknown serv0r! You can
;MotdLine=see our website at http://web.site/

; AllowWebAccess (1=yes,0=no)
AllowWebAccess=1

; End of Kaillera server config file
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上的文件设置好后保存退出
接着就可以启动那个.EXE程序了,当提示done的时候就已经可以进入了

启动模拟器的连机程序吧