*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用！
鼠标参数说明
MOBA类中大手鼠标；
约1680万色幻彩RGB背光系统；
一体式铝合金底座；清脆手感微动开关；
板载内存；
250-4000DPI范围可调
驱动安装说明
1、下载解压缩，得到雷柏mt750鼠标驱动程序；

2、双击exe文件依提示安装；

3、安装成功后，重启计算机即可使用；

4、用户现在可以自定义宏设置、调节呼吸灯光等。
驱动使用说明
　打开已经安装好的雷柏V302幻彩RGB电竞游戏鼠标驱动程序，在主菜单我们可以看到"主要设置"、"灯光设置"、"宏编辑"、"奖杯"、"支持"五个选项。在界面下方，有5个配置文件选项图，表示V302可以保存5组不同的设置，每组配置文件都可以保存不同的设置。需要说明的是，无论进行任何设置的调整与改变，需要点击界面右下角的"OK"选项框，设置才能生效。

　　主要设置：

　　在"主要设置"页面中，我们可以"设置DPI"，"Windows指针速度设置"，"Sensor静默高度设置"，"USB报告率"，"Windows滚轮速度设置"，而在"分配按键功能"我们可以看到一共有七个按键可供玩家去自定义编程"左键"、"中键"、"右键"、"前进"、"后退"、"滚轮前滚"、"滚轮后滚"，极大满足游戏玩家的任何需求。我们可以看到在"设置DPI"这一块提供了14档DPI可供玩家选择，最多支持选择7档DPI，一键任意切换。强大的P3320专业级光学引擎就是他的独门绝技。
"分配按键功能"

　　我们在此选项里面可以看到"左键"、"中键"、"右键"、"前进"、"后退"、"滚轮前滚"、"滚轮后滚"这七个按键可供玩家去自定义编程，丰富满足游戏玩家的任何需求。我们以"右键"为大家讲解，其它六个按键的功能都是与"右键"一致。自定义选项框中包含"组合键"、"宏设置"、"基本功能"、"高级功能"4个选项，丰富的内容满足玩家的各种需求。
灯光设置：

　　在驱动"灯光设置"页面中，可以对V302的灯光颜色进行自定义设置，拥有1680万色的智能靠近感应呼吸灯，驱动界面为"设置背光效果"以及"选择在使用呼吸模式和灯光常亮效果时要使用的颜色"设置。
宏编辑设置：

　　宏，又被称为宏命令，即通过特殊的自定义编写，将一系列动作简便化，是一种批处理的程序，一键输出，实现简化游戏操作的目的。

　　下图为雷柏V302的宏编辑界面。可以看到V302的宏选择分为系统默认游戏设置和玩家自定义设置两种。我们通过实际的宏设置案例，来介绍如何设置宏命令。
　　我们以玩家自定义来介绍一下具体如何设置宏定义。以游戏《英雄联盟》目前火热的英雄"瑞兹"的QWER连招为例，设置一个宏命令。首先，选中下拉列表里的"英雄联盟（LOL）"，通过点击框下方的"新建"，新建一个宏。并且双击"新建宏"，将"新建宏"重命名为"瑞兹连招"。
　　瑞兹基本连招--"QWER"，这一系列动作命令设置为一个宏命令。点击界面右侧的"开始录制"，点击"停止录制"。即完成了一组宏命令设置。
　设置好瑞兹的基本连招QWER之后，回到主要设置界面，以前进键为例，在设置页面，点击宏编辑，选择刚才设置好的"瑞兹连招"命令，点击"确定"后，点击"OK"进行应用，即可使用。瑞兹进行线上对拼、单杀、留人、逃生、开团只需通过一个键，让你手中的瑞兹成为后期真正的1V5大魔王。