*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用！
鼠标参数
无线/有线双连接模式；
Ti德州仪器无线方案；
800毫安时内置锂电；
左右手通用对称设计；
客制化OLED显示屏；
PMW3389光学引擎；
11键可编程；
5000万次欧姆龙清脆手感微动；10克锌合金可拆卸配重；
约1680万色RGB系统
鼠标测评
一、包装及配件

包装部分延续了雷柏一贯的风格，黑蓝配色的包装盒十分熟悉，正面为VT950的照片，背面为VT950的特性，简洁明了。包装中包含VT950、说明书、接收器、USB数据线、USB母口-micro USB母口转换器。
USB数据线接口部分为镀金处理，线长1.8米左右，其中连接鼠标的一端进行了异形处理，与鼠标接口处开孔正好衔接，在插拔上更加直观便利；USB母口-micro USB母口转换器做工非常不错，底部有防滑垫，转化器表面有轻微的类肤处理，手感出色，前端有可发光的雷柏品牌LOGO。
二、硬件规格

作为一款旗舰产品，硬件规格方面自然非常给力。光学引擎采用了原相PMW3389专业游戏传感器，不熟悉鼠标光学引擎可能对此没有概念，PMW3389在鼠标光学引擎的定位相当于英特尔酷睿i7、高通骁龙800系列，是顶级产品，多出现在中高端定位的鼠标中。正是有PMW3389的加持，雷柏VT950最高支持16000DPI、400IPS、50G加速度，并支持50DPI为单位进行调节。
雷柏VT950采用了原相PMW3389
雷柏VT950采用了来自欧姆龙5000万次微动开关，同样是高端货，寿命、手感方面都有突出表现；无线方案采用的是TI德州仪器专业2.4GHz，传输稳定，并支持4种无线传输速率，最小响应时间为1ms，传输距离在10米左右；其内置了一块电池容量为800毫安的锂电池，后面会有续航时间测试；另外雷柏VT950还拥有一块OLED显示屏，可以显示鼠标DPI等参数，用户也可以自定义文字、图案等。
鼠标安装说明
1、在本站下载‘雷柏VT950’鼠标驱动程序，解压后，双击运行安装文件

2、选择安装语言，默认为简体中文，点击下一步

3、进入欢迎界面，点击下一步

4、选择安装目录，点击下一步

5、选择开始菜单文件夹，点击下一步

6、选择附加任务，点击下一步

7、点击安装，等待程序安装完成即可，驱动安装完成之后，用户就可以对雷柏VT950鼠标进行设置了