*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用！
驱动设置说明
1、首先我们先安装驱动有些补丁不全的XP可能会安装很慢因为驱动会自己下载不少东西，WIN7则会正常安装。驱动安装完默认的是英文，我们如图首先在托盘内，右键驱动图标，选择Settings,然后选择简体中文，点确定就OK了
2、现在驱动已经变成简体中文的了，看起来方便多了哈哈。我们在驱动对话框的左边，点新建配置文件，然后把新建的文件重命名
3、下面该设置驱动了，每个人的电脑配置不同、屏幕大小不同、鼠标垫不同所以肯定我习惯的设置你不见得习惯。我就大概说说吧，我先公布下我的设置，我家电脑没安驱动，全是靠鼠标下方的小屏幕调整，我屏幕19的1440X900 控制面板鼠标移动那选项在中间那格子，精确不打勾， 游戏里鼠标灵敏度是5.1，鼠标CPI是700 别的加速，减速，直线修正都是0，高度12，回报率500HZ。
各个选项简介

①ExactSens 将调节鼠标的采样率/英寸 (CPI)，决定了鼠标的“灵敏度”。提高 CPI，用鼠标移动屏幕上的游标将更快。降低 CPI，用鼠标移动屏幕上的游标将更慢。您也可在提供的框中输入确切的数字。

请注意：一些鼠标可能有一个指示 DCPI 的红色指示灯。如果您希望鼠标的灵敏度高于其自然极限，鼠标的固件能够使 CPI 翻倍 (DCPI)。在 DCPI 下循迹可能在某种程度上受限

②ExactLift 决定鼠标停止循迹时您需要抬起鼠标的高度。响应距离设置过高，可能在您尝试重新定位您的鼠标时意外移动光标，而设置过低可能在移动时意外丢失鼠标的循迹。尝试找到一个平衡高度，不仅让您的手部舒适，而且适合您使用鼠标的表面。

③ExactAccel 提高鼠标的加速。可将其视作动态 CPI 调节。您移动鼠标越快，光标也将移动更多。

该图显示当您的移动速度增加时，灵敏度的变化。

④ExactAim 几乎可视为与 ExactAccel 相反。极慢地移动鼠标即可动态降低灵敏度，从而增加精确度。

该图显示当您的移动速度增加时，灵敏度的变化。

⑤FreeMove 决定对鼠标的路径校正量。路径校正是大多数鼠标的默认功能，用以补偿欠理想的表面和防止“抖动”移动。然而，问题在于对极精细的移动的预测并非始终准确。高 FreeMove 设置将允许极直的线，而较低的设置将允许对光标进行更精确的控制。

该图显示当在进行直线移动时路径校正程度的例子。

4、灯光设置

大师理论支持1680万种颜色 所以根据个人喜好来设置，对了上面LCD指的是鼠标底部的屏幕
驱动安装说明
1、双击打开程序安装包，默认为简体中文，点击OK继续安装

2、进入安装向导，点击下一步即可

3、许可证协议选择我接受

4、安装完成后点击完成退出安装
鼠标特色说明
赛睿Sensei RAW Optical霜冻之蓝鼠标的外观，完美沿袭了Sensei RAW霜冻之蓝的高颜值设计。釉封烤漆的白色镜面主视觉，具有极高的颜值和辨识度。Sensei系列标志性的点阵式发光LOGO，展现着其高贵的血统。
经典对称式人体工程学设计，能够适用于各种抓握方式，因此也具有更强的普适性，升华了高颜值外观和强大配置带来的极高性价比。
赛睿Sensei RAW Optical霜冻之蓝鼠标的尺寸为125mm x 68mm x 38mm，加上90g的重量都与Sensei RAW霜冻之蓝保持了高度的一致。
高硬度类肤质涂层侧裙，在舒适的手感基础上具有不错的防滑、抗汗属性。灰色侧裙和白色壳体组成的灰白配色，搭配1680万色的PRISM RGB灯光效果就更加吸睛了。

PixArt 3330传感器助力定制化使用体验
拥有7200 CPI的PixArt 3330传感器，是赛睿Sensei RAW Optical霜冻之蓝鼠标的核心升级之一。200 IPS追踪速度、30g加速度的性能，以及出色的静默高度，都是能让玩家的水平乘上通往顶层的阶梯！赛睿Sensei RAW Optical霜冻之蓝内搭基于Cortex-M3 32bit ARM的主控，72MHz的主频、10KB RAM以及32KB ROM，几乎所有的设定都能随时随地启用。
覆盖鼠标背面面积高达16%的特氟龙脚贴，属于经得住重度游戏玩家考验的类型。赛睿旗下的中高端鼠标产品在脚贴的用料和设计上向来走在产业前列，即便如此还是建议发烧友们经常更换脚贴，以免影响到最佳状态的发挥。