前提条件：
　　1、请先将维护大师服务端升级至6.4版本；
　　2、请确保维护大师网吧服务端正在运行的情况下再运行该工具。

挂盘步骤：
　　1、在无盘服务器上，挂载客户机系统盘，例如挂载为X盘；
　　2、将压缩包里的wzBarClient拷贝到挂载出的盘符下(注意必须是根目录下,而且文件夹名字不可以修改)；
　　3、在无盘服务器上运行wzBarClient目录下的“维护大师客户端挂盘工具.exe”，填写维护大师主服务器IP，然后点击执行即可执行绿化操作；
　　4、绿化结束后会在日志区域提示绿化成功；
　　5、绿化完成后，保存挂盘修改即可，客户机开机后就能启动客户端了；


绿色版本:
	1.修改目录下的wzconfig.ini配置文件,ip项填上维护大师主服务器的IP地址
			配置文件里的内容如下:
					[server]
					ip=
					port=19680
					
	2.启动 wzTaskRun.exe