*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用！
鼠标宏设置说明
1、打开驱动后，可以看到整个界面还是很简洁的。功能方面主要有“鼠标”、“枪库”、“灯光”、“宏”、“高级设置”几个选项。当前这个界面就是“鼠标”选项，中央是鼠标的图示，对每个按键都进行了编号，点击右侧相应编号，就能对按键功能进行设定了。
2、点击右侧按键编号后，会弹出一个窗口，窗口内有一键宏命令、鼠标功能、热键功能等多个功能分类，每一类里都有多种功能可供选择，像左键、右键、复制、粘贴、播放、暂停等，需要相应功能只要点击一下就设定好了，十分直观，也十分方便。
3、界面下方的是配置文件设置，可以切换配置文件，也能对配置文件进行添加、删除、更改名称等操作。“链接程序”选项是把某个应用和配置文件之间关联起来，比如说配置2是专门用来吃鸡的，那么通过链接程序，就可以跟吃鸡进行绑定，当进入游戏后，系统就会自动切换到配置2，不用手动选择配置，非常人性化。
4、接着就是英菲克PG1的一个重点功能“一键压枪”了。我们都知道，在游戏中，连续射击时准星会向上跳动，需要移动鼠标向下做一个微调，重新对准目标之后才能再次准确射击。这一技术也就是我们常说的压枪，只有压枪技术过硬，才能在游戏中更准确快捷的消灭对手。而在PG1鼠标上，我们可以通过压枪宏来自动完成压枪，玩家无需做微调，就能做到一直射击几乎打到同一个点上。
5、针对游戏中不同的枪械，需要单独设定压枪宏。PG1鼠标驱动中已经自带了吃鸡中一些常用枪械的压枪宏（没有的话可以跟天猫/微信客服要），直接调用就可以了。为了方便大家更好地使用，下面我们做个详细解读。
宏中需要设置的参数并不多，名称一项自然不用说，剩余的还有连发数、射速、压枪值等几项。其中最重要的一项就是压枪值，根据准星跳动的幅度，来调节向下调整的距离，做到两者相同的话，就可以实现准星跳起后调回原位的效果了。因为准星跳起的数值我们实际上是无法准确得知的，所以要在设定中摸索一下才能找到最佳值，设定好后就无需再更改了。
射速一项，一般默认就是1，个别枪械射速较慢，枪口下压频率过快的话可以尝试加大数值。
连发数，这个要结合“默认压枪”和“连发压枪”两个选项来设定。“默认压枪”是按住左键就一直开火，此时连发数是不可调的，固定为1；“连发压枪”则是我们常说的点射，按一下鼠标点射一次，连发数就是一次点射中开火的次数。想要三发点射就把连发数设置为“3”，五发点射就设置为“5”。
压枪宏的使用也很简单，在鼠标功能界面中，选择一个按键进行定义，比如说4号键，也就是我们常用的侧键之一，定义为“M416红点全息”。在游戏中获得这一枪械后，点一下4号按键，压枪功能就开启了，再进行射击，就会自动压枪。此时鼠标灯也会变成白色常亮，提示压枪模式开启。如果想关闭压枪，可以再点击一下4号键，或者专门设置一个按键为“退出压枪”，比如上图中就设置在3号键，点击一下就推出压枪模式了。
游戏中会经常更换枪械，所以要多设置几个常用压枪宏，换枪后随时切换。英菲克PG1游戏鼠标支持的是硬件宏，保存设置应用到鼠标之后退出驱动，压枪功能依然可以正常使用，还可以避免游戏过程中出现误判问题。
6、灯光控制方面，PG1鼠标支持1680万RGB灯光调节，玩家除了可以自定义灯光颜色外，还可以设置灯光效果，比如呼吸、幻彩、闪烁速度、亮度等。
7、宏定义方面，这款鼠标的提供的录制编辑功能也很强大。除了可以录制键盘信息外，还可以录制鼠标点击，实现更为复杂的操作。新建一个宏后，点击开始，就开始录制宏命令。此时按键盘上的按键，都会被记录到宏纪录下方的列表框中。如需录制鼠标按键，则先将光标移动到鼠标输入区域，点击要录制鼠标的按键，就可以将鼠标功能纪录下来，录制完成点击停止按钮。
录制宏时，默认是相同的指令周期时间，也就是相邻每次按键中间的时间间隔都是相同的。间隔时间可以从10ms到990ms间自己选择。而在一些操作中，需要记录实际的点击情况，包括长时间按住某个按键，或是按照一定节奏来点击等，这样就勾选“调速”选项，就能够完全按照玩家点击过程来录制了。
一个宏的长度最多为80字节，基本上相当于最多保存80次按键信息，对于一般用户来说已经非常充足了。
8、最后就是高级设置部分了，这其中其实也就是DPI设置和报告率两项需要多说一下，其余滚轮设置、指针设置和双击设置和电脑上都是一样的。
9、对于DPI设置，英菲克PG1游戏鼠标支持500-4000DPI之间每250DPI一个单位进行调节。默认提供最多4个等级，也就是4个快速切换的档位，玩家可以自己设定每个档位的DPI值，觉得4个档位太多的话，也可以自行减少档位。
10、报告率方面，PG1支持4档调节。一般的办公鼠标，因为对性能没有太高要求，所以只有最低的125Hz，而PG1电竞鼠标则可以达到1000Hz，是目前高端鼠标的最高标准，可以减少延迟，更加精准快捷的响应玩家每一个动作。
鼠标特色说明
为真玩家而生BORNFOR REAL PLAYERS创新可伸缩调节尾翼机械金属外观/RGB科幻灯效原相PAW3212旗舰级芯片自带内存硬件宏压枪
鼠标宏安装说明
1、双击运行解压出来的“inphic.game.mouse.pg6.exe”文件

2、出现欢迎界面，点下一步

3、选择目的地文件夹，默认在c盘，点更改可以修改，然后点下一步

4、最后单击安装就可以了。