*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************

全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2015QQ下载,2014QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用。

安装过程：

 1、如何依据规范设计，确保基坑工程安全？
包含了《建筑基坑支护技术规程》的全部内容和计算方法，自动化连续设计并提供《规程》条文索引。

   2、如何弥补设计经验的不足？
赠送数十个基坑工程实例可供参考；通过试算，对不满足设计要求的方案自动提示。

   3、如何实现方案优化？
同一方案可选择排桩、地下连续墙(钢筋混凝土墙、钢板桩)、水泥土墙（SWM工法）、土钉墙、天然放坡、水平内支撑及组合支护类型等多种方案进行试算和比较；还可在不同区域采用不同支护形式构成一个复杂的支撑体系；计算快速准确，不同位置的内力、位移和最大值一目了然，极适于优化设计。

   4、如何尽可能与工程实际相符？
计算时模拟施工过程（如开挖、加撑、换撑、拆撑），可进行不同工况下的结构分析并给出内力包络图；可预测地表沉降；可考虑对基坑开挖面以下土体进行加固；共同工作的整体分析，考虑了基坑四周土质条件，构件支护形式、荷载的变化，结果更加真实可靠。

     5、如何做到经济合理？
《规程》设计已经比传统手算节省20%左右；具有一定经验的工程师还可调整水、土压力及内力计算结果，设置支点预应力及利用工程桩、超前花管，选择合适的地面超载形式及配筋形式等，都能进一步降低材耗，利用空间分析结果，区别不同部位设计支护形式和配筋，能显著降低整个基坑工程造价。

     6、如何采用其它方法进行设计？
为了照顾设计人员的不同习惯，同时收录8种行业、地区标准的设计方法；多种土压力计算模型；“增量法”计算方法，弹性计算的m法、C法、K法；整体稳定性计算、抗滑移、抗隆起、抗管涌验算等多种计算方法。