一、	系统的功能设计  
按照国际流行趋势，酒店、宾馆的公共广播系统将背景音乐广播系统和消防紧急广播系统合二为一。正常情况下，公共广播系统除了具有播放背景音乐、广播通知等背景音乐广播系统功能以外，在遇到消防报警时，能对出事区域实现自动选区或手动选区进行紧急广播。  

　　按照中国消防系统规范要求，多层、高层楼宇的消防广播系统必须一层为一个广播区域。为此，我们在设计酒店、宾馆的公共广播系统时，也必须遵照有关规定按楼层进行广播分区。  

　　考虑到部分楼层或区域有必要设置自备声源（比如酒店健身房、咖啡厅、高级会所等），为此特别配备紧急广播切换器或者带有紧急广播切换功能的区域音量控制器。正常情况下，这些区域自行广播，消防紧急状态时，自动强行切入到大厦公共广播系统，优先进行消防紧急广播。  

　　考虑到酒店、宾馆的每一个楼层、区域的使用功能和要求不尽相同，因此，公共广播系统应对所有楼层、区域和办公用房设置具有独立音量调节功能的音量控制器。为满足消防广播要求，所有音量控制器应具有紧急切换（强切）功能，确保在消防紧急广播状态时能够实现最大音量广播。  

　　按照中国消防系统规范要求，酒店、宾馆均为消防重要防范场所，因此，公共广播系统内部有必要设置紧急状态联动控制器，从而实现在广播系统处于关闭状态时，遇到紧急情况，整个系统能够自动开机，并自动进入紧急广播状态。  

　　酒店、宾馆的公共广播系统还应包含客房广播系统，一般星级酒店、宾馆的客房广播系统通常设置4套节目，供住客选择收听。  

　　客房广播系统除了全天候播放优美动听的音乐以外，还应具有消防紧急广播功能，当楼内发生意外事故时，客房广播系统自动接入酒店、宾馆公共广播系统，对出事区域进行消防紧急广播。  

　　每一间客房内的扬声器通过床头柜控制面板调节音量大小，床头柜控制面板应配备紧急广播切换器，保证在紧急广播状态时，跳接音量控制器，实现最大音量广播。  
   
　　二、系统的设备配置  

　　1、节目源 
  
　　客房广播系统节目源通常设置四个：2台数码调谐器、2台CD唱机。AM/FM调谐器通常选用石英锁相环数码调谐器，接收稳定，可储存多个AM/FM电台节目。CD机选用多碟CD唱机，预先放入多张CD片，所有曲目可预先编程循环播放。  

　　此外，广播话筒通常选用台式鹅颈钟声话筒，操作方便，内置钟声发生器，说话前可发出清脆的钟声，以提醒听众注意，主要供广播通知时使用；酒店、宾馆背景音乐系统与客房广播系统共用节目源。  
   
　　2、前置放大器  

  　按照常规客房广播系统的设计方案，设置4套节目源，需配备4台前置放大器或2台双通道前置放大器。为提高系统的经济性，特别选用AMA PA2000四通道前置放大器。为此，整个系统只需配置1台AMA PA2000四通道前置放大器即可满足要求。  
  　  
　　3、紧急广播呼叫器  

　　为满足公共广播系统兼顾消防紧急事故广播的特殊要求，配备AMA EC999 五通道紧急呼叫器，可实现背景音乐广播系统与消防紧急广播系统合二为一。EC999 五通道紧急呼叫器，多功能、简洁化设计，操作方便，适用于各类公共广播系统。   
   
　　4、节目信号分配器  

　　为保证节目信号在最佳状态下传输，以求前级信号与后级设备之间获得最佳信号匹配，前级信号驱动多台功率放大器时应配备节目信号分配器。
AMA PD2108节目信号分配器，具有一路节目信号输入，八路信号分配输出功能，输入输出信号电平独立调节，LED 信号电平指示；输入、输出信号采用国际通用XLR（卡农）平衡式插座，系统设备之间连接方便。  
    
　　5、功率放大器的选型   

　　通常情况下，酒店、宾馆的面积都较大，扬声器的数量也比较多，而且广播系统均为长时间工作，考虑到功率放大器散热问题和系统的运行稳定性，在功率放大器的选型上，通常采用结构上为风扇前后通风降温方式的功放，而不选用自然降温方式的功放。  

　　目前用于广播系统的功率放大器有二种，一种是定阻式输出，比如输出端电阻为250Ω，要求连接多个负载扬声器时，必须通过阻抗变换器计算、搭配，来保证多个负载扬声器并联以后阻抗等于或接近250Ω，以达到最佳匹配。另一种是定压式输出，国际通用标准为输出100V或70V，国内某些产品输出为120V。由于每只广播用扬声器都已配备了根据自身功率大小而确定的变压器，因此使用定压式输出功率放大器连接多个负载扬声器，只需像安装照明灯泡那样，一一并联，连接方便，故而已成为广播系统设备配置的定式。  

　　为方便日常维护和提高设备的互换性，广播系统通常不宜选用超大输出功率的放大器（例如500W、800W），而统一使用150W、240W、360W输出功率的功率放大器。  
   
　　6、广播分区控制系统的配备  

　　根据已确定的广播区域，配备AMA ZS-801广播区域选择器、AMA ZC-802广播区域切换器和AMA ES-803紧急广播控制器即组成广播分区控制系统。广播分区控制系统中，AMA ZC-802 为广播区域负载切换单元以控制功放与扬声器负载之间的通断，ZC-802广播区域切换器具有8路区域切换功能，每路负载功率为200W；每路区域切换，均有LED指示工作状态；输入端设有15-PIN插座与ZS-801或ES-803连接。  
 AMA ZC-802广播区域切换器与ZS-801广播区域选择器相连，接受ZS-801输出的区域选择信号，实现广播区域的手动选区、自动负载切换；ZC-802广播区域切换器与ES-803紧急广播控制器相连，接受ES-803输出的区域选择信号，实现广播区域的自动选区、自动负载切换。整个系统简洁可靠、稳定。  
   
　　7、广播分区系统消防联动控制  

　　通常，高层楼宇的消防系统除了在消防中心机房安置主机外，在每一个楼层的弱点竖井里面均设置了楼层消防联动控制箱，用来接收楼层烟感器的报警信号。紧急状态时，楼层消防联动控制箱的作用是：通过公共母线向主机传达报警信息，同时提供楼层消防联动控制信号，供触发控制楼层报警电铃、启动排烟风机等消防设备使用（按照中国消防系统规范要求，消防联动控制信号为正负标准极性的直流24V信号）。  

　　一般情况下，楼层消防联动控制箱通过配置联动模块，可提供多组消防联动控制信号接口。同时，在消防中心机房，消防主机也可以通过配置联动模块，提供每一个楼层消防联动控制信号。  

　　中国消防系统规范要求，消防紧急广播区域必须为N±1楼层，即，大厦N层出现消防紧急状态，消防紧急广播必须能够对N层以及N层的上下两个相邻楼层同时广播。因此，在连接AMA ES-803紧急广播控制器时，每一个楼层的消防联动控制信号必须准确无误，以确保无误报现象出现。
8、客房广播系统的消防联动控制  

　　考虑到酒店、宾馆的每一个楼层、区域的使用功能和要求不尽相同，因此，公共广播系统应对所有楼层、区域的客房和办公用房设置具有独立音量调节功能的音量控制器。为满足消防广播要求，所有音量控制器应具有紧急切换（强切）功能，确保在消防紧急广播状态时能够实现最大音量广播。  

　　每一间客房内的扬声器通过床头柜控制面板调节音量大小，床头柜控制面板应配备紧急广播切换器，保证在紧急广播状态时，跳接音量控制器，实现最大音量广播。    
   
　　9、扬声器的数量  

　　严格地说，有关背景音乐系统中的扬声器数量的配置，有一整套公式可以推导计算。但是，由于牵涉到的参数较多，各式各样的装修又存在着许多不确定因素，导致计算结果差异较大。为此，在实际工程方案设计时，往往避繁就简，采用较为通俗的方法来进行扬声器数量的配置。  

　　通常，对于环境噪声相对较大（如商场）的场合，每只扬声器（按3W功率计算，楼层高3-5米）的覆盖范围为20-30平米；对于环境噪声相对较小（如酒店大堂）的场合，每只扬声器（按3W功率计算，楼层高3-5米）的覆盖范围为40-50平米。  
　　   
　　对于狭长的走道，一般5-8米间距设置1只扬声器。走道越窄、层高越低，为获得好的聆听效果，扬声器设置的间距应小一点。  

　　对于高级酒店、宾馆的室外庭院花园，为获得优美动听的音响效果，应多点布放室外全天候扬声器，力求声场趋于均匀。一般20米间距设置1只扬声器，每只扬声器的覆盖范围为200平米左右。  
   
　　10、扬声器的选型  

　　对于酒店、宾馆的公共广播系统，扬声器的选型显得尤为重要。酒店、宾馆、高级写字楼内一般较为安静，要求扬声器音质圆润柔和、声音清晰细腻，还必须拥有美丽的外观造型。  

　　根据系统设计方案所确定的扬声器数量以及每只AMA扬声器的分配功率，可以计算出所有扬声器的损耗功率（扬声器损耗功率是指电信号在扬声器上转换为声信号所消耗掉的功率）。确定系统所需的输出功率是在计算出扬声器损耗功率后，再加上线路传输损耗功率。  

　　在工程应用中，要准确地计算出线路传输损耗功率往往比较困难，通常根据实际使用广播电缆长度选择一个线路传输损耗系数μ，来计算系统的输出功率。系统输出功率 = 线路传输损耗系数μ×扬声器损耗功率。线路传输损耗系数μ通常根据每台功放实际使用广播电缆长度（米）和线路传输损耗系数μ来确定。  
   
　　11、客房广播系统输出功率的计算   

　　酒店、宾馆客房广播系统按四套节目设计，在计算每一套节目客房扬声器的损耗功率时，根据概率分布理论分析，每一间客房不可能在同一时间收听同一套广播节目。因此，为提高系统设备配置的经济性，通常按照每套节目利用系数K=0.5来计算客房扬声器的损耗功率。 
  
　　比如某酒店共有280间客房，每一间客房配置AMA 602 扬声器单元，客房广播系统中播放每一套节目，在客房扬声器上的损耗功率为 280只 × 5W / 只 = 1400 W，按照利用系数K=0.5计算，播放每一套节目，在客房扬声器上的损耗功率为 1400×0.5 = 700 W。
12、功率放大器的数量   

  　根据扬声器所需总功率，按照所配备的功率放大器的输出功率，可以推算出系统所需配备功率放大器的数量，考虑到合理的功率匹配及功率储备，实际配置的数量应根据整个系统配置功率放大器的数量多1-2台。    
   
　　13、广播传输电缆的选择  

　　在公共广播系统工程施工过程中，人们往往将注意力集中在相关的器材配套上面，而忽略了对广播传输电缆的选择。其实，对于一个公共广播系统工程来说，要获得令人满意的音响效果，除了应配备高质量的广播器材（功率放大器、扬声器等）以外，广播传输电缆的好坏在一定程度上也影响着声音的质量。  
   
　　结语：对于一个宾馆、酒店公共广播系统来说，客房广播系统是必不可少的。客房广播系统通常要设置多路广播信号供客人选择收听，对于星级宾馆、酒店的客房广播系统少则2套广播信号，多则4套广播信号。因此，如何更好更如何地选择和设计好宾馆、酒店是非常重要的。 （香港亚美无线电公司）

