操作：
1.将acad.mnu和quxian.bmp,soudong.bmp 拷贝到勘察软件的安装目录下(..\lizheng\gicad5\support)
2.在AutoCAD r14的命令行中,键入menu命令,在弹出的对话窗中,选择文件类型为*.mnu,在选择刚拷贝的acad.mnu,确定.

	操作的结果:增加手动画层线工具,可以方便的绘制溶洞,任意地层线.
注意:
	1.希望手动画层线的剖面,不自动分层;也不手动分层.使剖面不具有连层信息.
	2.生成剖面图时,选择不具有连层信息的剖面(剖面号前不带"*"号),并选择全填充方式.
	3.使用"手动画层线工具"将层线画好,使用"填充工具",手动填充.



