<module>
LED指示灯元件, 可以通过指令让小灯点亮, 熄灭和翻转. 同时提供了 <已点亮> 和 <已熄灭> 两个状态量, 可用于对小灯当前状态进行判断.
</module>
<name> RLED 红灯,
</name>
<member> interface_led led0 led0,

</member>,
<member> interface_digital digital0 digital0,

</member>,
<member> var_bool open_status 已点亮,
如果小灯为点亮状态, 此变量为真(成立)
</member>,
<member> var_bool close_status 已熄灭,
如果小灯为熄灭状态, 此变量为真(成立)
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void open 点亮,
让LED灯点亮
</member>,
<member> function_void close 熄灭,
让LED灯熄灭
</member>,
<member> function_void swap 反转,
让LED灯反转, 如果之前为点亮状态, 那么将变为熄灭; 如果之前为熄灭状态, 则变为点亮.
</member>,
