<module>
三角波发生器, 可以产生频率, 幅值可调的三角波. 这个组件需要连接到一个带有 <analog> 接口的目标组件上, 它产生的波形会传输给目标组件.
</module>
<name> TriangleWave 三角波发生器,
</name>
<member> linkinterface_analog output output,

</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> linkconst_int32_0 MinValue 最小值,
设置三角波波形的最小值. 最终的波形会在最小值和最大值之间变化.
</member>,
<member> linkconst_int32_100 MaxValue 最大值,
设置三角波波形的最大值. 最终的波形会在最小值和最大值之间变化.
</member>,
<member> linkvar_int32_1.0_秒 Time 周期,
设置波形发生器的周期, 单位是秒. 每经过一个 <周期>, 波形发生器就会输出一个完整的波形. 
</member>,
<member> interface_digital digital0 digital0,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_void start 开始,
让三角波发生器开始运行, 输出三角波.
</member>,
<member> function_void stop 停止,
停止三角波发生器的运行
</member>,
