<module>
"遥控器"组件上边有4个微型按钮, 当用户按下或松开时会触发一些事件, 这些事件可以在按钮按下, 按钮松开以及按钮持续按下的过程中分别被触发. 另外此组件还有4个"按键x按下"属性表示对应的按钮是否被按下.
</module>
<name> Pack 无线遥控器,
</name>
<member> linkinterface_RFreceive receive receive,

</member>,
<member> var_uint16 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 按键A按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key0_up_event 按键A松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key1_press_event 按键B按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key1_up_event 按键B松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key2_press_event 按键C按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key2_up_event 按键C松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key3_press_event 按键D按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key3_up_event 按键D松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 按键A按下,
 "按键A按下"属性是一个只读属性, 当按键按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按键松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按键是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key1_press 按键B按下,
 "按键B按下"属性是一个只读属性, 当按键按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按键松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按键是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key2_press 按键C按下,
 "按键C按下"属性是一个只读属性, 当按键按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按键松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按键是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key3_press 按键D按下,
 "按键D按下"属性是一个只读属性, 当按键按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按键松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按键是否被按下.
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
