<module>
nRF2401无线组件用于近距离无线通信(30米以内), 此组件需要两个一组使用, 当接收到数据时, 此组件会触发一个数据接收事件, 用户可以在事件处理代码中读取接收到的数据并进行相应的处理, 也可以通过"发送数据指令"向对方发送数据, 步骤是先向"数据区"写入需要发送的数据, 每次最多可以发送8个数据
</module>
<name> Pack 无线收发器,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event receive_event 接收到数据时,
当目标组件向本机无线发送数据时就会触发此事件, 用户可以在这个事件的处理代码中读取接收到的数据(接收的数据自动存放在"数据区", 每次接收8个数据).
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 set_local_address 设置本机地址 #,
只有两个无线模块的时候一般不需要设置本机地址, 如果需要多机通信才会设置. 范围是 0 - 255
</member>,
<member> function_void_int32 set_target_address 设置目标地址 #,
只有两个无线模块的时候一般不需要设置目标地址, 如果需要多机通信才会设置. 范围是 0 - 255
</member>,
<member> function_int32_int32 GetData 读取第 # 个数据,
读取指定位置的接收数据, 注意指定位置的范围是 1 2 3 4 5 6 7 8, 读取的数据也可为负数(每个数据内部用4个字节表示)
</member>,
<member> function_void_int32_int32 SetData 设置第 # 个数据为 #,
设置指定位置的发送数据, 注意指定位置的范围是 1 2 3 4 5 6 7 8, 发送的数据也可为负数(每个数据内部用4个字节表示)
</member>,
<member> function_void send_buffer 发送数据,
调用此指令则把"数据区"中的数据(最多8个)发送出去. 因此在调用这个指令之前需要先设置好数据，注意相邻两次发送数据的时间间隔不能太小，尽量不要小于0.1秒，发送间隔太小会导致发送失败。
</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
