<module>
通过此模块可以让arduino的任意两个端口模拟成一个软件串口，注意波特率不要设置太大，最高支持57600波特率稳定收发数据，再高的话，就会出现乱码了。由于是软件模拟，所以不支持串口数据接收中断，只能通过“等待并接收一个数据”来进行接收，此时其他程序是阻塞的。
</module>
<name> UART 软件串口,
</name>
<member> linkconst_int32_9600 baud 波特率,
设置串口通信的波特率
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 set_baud 设置波特率为 #,

</member>,
<member> function_void_Cstring print_string 发送字符串 #,

</member>,
<member> function_void_int32 print_number 以字符串形式发送数字 #,
通过串口发送一个数据, 先发高位再发低位, 如发送数据 34, 那么底层将会依次发送: '3', '4'
</member>,
<member> function_void_int32 print_char 发送字符 #,
向电脑发送一个字符.
</member>,
<member> function_int32 get_byte 等待并接收一个数据,
等待并接收到一个数据后返回
</member>,
