public link bit OS_time = driver.OS_time;
public link bit OS_EventFlag = driver.OS_EventFlag;
public link bit OS_EventFlag1 = driver.OS_EventFlag1;
public link bit 按键值 = driver.Value;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void OS_run(){} = driver.OS_run;
public link void 第_个按键按下(bit n1){} = driver.is_press;
