<module>
通用输入类端口, 当外部拉低端口电平时, 触发 "电平变低事件", 当外部拉高电平时, 触发 "电平变高事件". 也可通过 "读取端口电平状态" 获取状态, 当电平为低电平时, 返回0, 为高电平返回1.
</module>
<name> Input 电平检测端口,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 电平变低时,
当外部拉低端口电平时, 触发 "电平变低事件"
</member>,
<member> event key0_up_event 电平变高时,
当外部拉高电平时, 触发 "电平变高事件"
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_int32 GetStatus 读取端口电平状态,
通过 "读取端口电平状态" 可以获取端口的状态, 当电平为低电平时, 返回0, 为高电平返回1.
</member>,
