<module>
本模块型号为DHT22（AM2302），可以测量环境的温湿度, 精度为小数点1位。请注意，本模块在测量温湿度时，会关闭中断，可能导致红外遥控器等模块丢失按键信息。因此建议用户读取温湿度不要太频繁，一般2秒钟读取1次即可。
</module>
<name> Pack 温湿度传感器,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_int32 wenduz 温度整数部分,
当前环境的温度整数部分
</member>,
<member> function_int32 wendux 温度小数部分,
当前环境的温度小数部分
</member>,
<member> function_int32 wendu 温度原始值,
当前环境的温度原始值，精度是0.1摄氏度. 原始值表示了当前温度扩大10倍之后的数据, 例如:环境温度为24.7摄氏度, 那么<温度原始值>数值为247
</member>,
<member> function_int32 shiduz 湿度整数部分,
当前环境的湿度整数部分
</member>,
<member> function_int32 shidux 湿度小数部分,
当前环境的湿度小数部分
</member>,
<member> function_int32 shidu 湿度原始值,
当前环境的湿度原始值，精度是0.1%. 原始值表示了当前湿度扩大10倍之后的数据, 例如:环境湿度为24.7%, 那么<湿度原始值>数值为247
</member>,
