
//2014.1.18 第一版(稳定测试过)
//注意事项: 在单片机启动后发送的前两个字节需要无效数据, 因为有时候
//会丢失. 如果丢失的话一般是丢失第一个字节, 为了保险起见, 就发送两个.

//目前包括 Connect 和中断中建立连接两个地方

//2014.1.19 增加了电脑端虚拟访问类型, 计划把控件ID改为常量, 这样可以共享一个虚拟电脑端类型

//2015年4月1日 23:37
//修改为同时支持MEGA32和MEGA644, 提取芯片相关的指令到单独的预定义文件中

//2015年5月19日 下午5:24
//去掉获取事件标志函数, 整理公共代码提取出来, 为下一步设计NRF2401连接器做准备

//2015年5月20日 晚上9:05
//改为了被动连接方式, 控制板主动发送握手信息, 防止上位机扫描全部串口导致的通信隐患;

//2015年11月27日 晚上23:53
改了好多... 增加了虚拟机执行方式, linker更通用了, 发送字符串改为了GBK格式, 不再是unicode;




