<module>
红外遥控器, 当用户按键时就会触发 <按键按下事件>, 用户可以在事件处理代码中读取按键值进行处理, 比如控制小车前进后退等. 当按键松开时就会触发 <按键松开事件>, 当按键持续按下时就会每隔0.5秒触发一次 <持续按下事件>, 如果按键的时间过短, 小于0.5秒, 那么不会触发<持续按下事件>.
</module>
<name> Pack 红外接收器,
</name>
<member> interface_IRreceive receive1 receive1,

</member>,
