<module>
可以播放存放在SD卡中的MP3歌曲。注意SD卡或者CF卡中的歌曲文件，应放在一个名为mp3的文件夹中，并且这个文件夹需要在SD卡的根目录上。mp3文件夹中的音乐文件，名称的前4个字符必须是数字，如 0001 0034 0056 等。
</module>
<name> Pack MP3播放器,
</name>
<member> linkconst_int32_9600 baud 波特率,
设置串口通信的波特率
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 play 播放文件夹mp3中第 # 个文件,
播放SD卡中的mp3文件夹里的指定歌曲, 歌曲名称需要以4个数字开始, 例如 0001_test.mp3, 0003小叮当.mp3, 等等.
</member>,
<member> function_void continueplay 继续播放,
如果当前为暂停播放状态, 那么这条指令可以继续开始播放歌曲
</member>,
<member> function_void pause 暂停播放,
暂停当前正在播放的歌曲
</member>,
<member> function_void stop 停止播放,
停止播放当前的歌曲
</member>,
<member> var_int32_w Volume 音量,
设置播放的音量。当音量数值在0-30之间时，数值越大，音量越大；当音量数值小于0时，无声音；当音量大于30时，为最大音量。
</member>,
<member> function_void_int32_int32_int32 send_command 发送命令 # 参数1为 # 参数2为 #,
这是直接发送原始命令给模块
</member>,
<member> function_void_int32 set_baud 设置波特率为 #,
设置串口通信的波特率
</member>,
