
2018.1.8 解决了条件循环指令复制粘贴时导致异常退出的BUG

2018.1.12 增加了12864液晶屏的外负里正型号，其中SPI接口的复位电平不一样

2018.1.16 列表最大数目改成了1000,改正了dfl的主板D12改为9V电源端口的BUG
2018.1.16 改正了一个大BUG，表达式编辑器点击了CE按键后就无法再编辑数值了（修改无效），已改正。
2018.1.16 改正了串口助手仿真时无法接收中文信息的BUG
2018.1.16 解决a6a7仿真报错

2018.1.18 升级了一个重要功能：可以右键点击删除导线了。以前需要点击对应的从端口。
实现了鼠标放到导线上高亮提示的效果

2018.1.21 粘贴按钮始终显示; 点击粘贴后, 界面会移动到粘贴的指令上并给出提示框;

事件框折叠的时候无法点击左侧箭头添加指令，不再显示绿点，防止造成误解
右键删除导线时刷新端口名称

2018.2.2 半夜2:01
增加了P10单元板，可以控制户外大屏点阵了，
目前的问题：行列单独控制不能超过8*8，仿真界面会闪烁，仿真样式为12864样式，模块UI素材没有做

2018.2.3 以上问题全部解决，同时修正了所有点阵液晶屏类的一个边界溢出BUG

2018.2.4 马达驱动类模块增加了PWM周期，通过调节周期实现马达低转速抖动和低启动电压之间的平衡

2018.2.8 3:05 晚上升级了界面标题栏图标, 扁平化, 初步增加了扩展工具箱软件, 下一步是添加各类扩展板
修改了启动界面, 太空背景
移除了示例中的转接板类

仿真时允许弹出右键和连接导线

2018.2.10 1:19 完成了扩展工具箱软件

2018.2.19 11:14 初四
编译器添加了=复合运算符, 初步增加了python语法

2018.2.22 11;20 初步增加了查看代码功能
20:22 部分旧版本程序打不开, 已改正, 先替换YS厂家名字再替换版本对照列表;

2018.2.28 最近几个晚上以及春节在家基本把python实现了, 现在可以编写简单的python程序控制arduino闪灯

2018.3.1 0:46 去掉了入门版的linkboy, 与标准版合并为一个软件, 通过模块库界面点击选择不同的列表
实现了python的仿真, 目前可以模拟闪灯程序在电脑上运行

2018.3.6 2:31
忙了大半夜终于精简了软件大小, 之前压缩包是200M, 优化后现在是94M, 减小了一半多...

2018.3.8 2:24
半夜实现了传感器仿真与环境交互初步尝试, 传感器可以读取背景画布的黑线了, 
初步验证了一个循迹小车的仿真

2018.3.18 18:29
图片通过Q另存为jpg, 以及移除了不常用的驱动文件, 软件体积进一步减小到了66M, 之前是94M

查看模块示例窗口顶端增加了打开示例文件夹按钮, 规范了服务中心的模块库格式

2018.3.28 22:24
随机数模块改为了真正的随机数产生程序

2018.3.29 夜里2:32
改正了之前ST7920液晶屏(文字模式)的问题, 现在重新开放给用户使用, 可以通过信息显示器显示中英文了.
目前仿真暂无效果. 晚上研究了HZK文件, 争取下一版实现ST7920液晶屏的中英文显示仿真效果.

2018.3.30 夜里1:24
实现了ST7920液晶屏文字模式的仿真, 可在电脑上显示出点阵的中英文字符, 和实物效果完全一致
液晶模块的UI还没有设计, 设计好之后就可以发布新版本了......

(UI已设计完成)

解决一个严重BUG，字符转为GB2312编码顺序反了。。。好在不影响绝大多数用户的使用

2018.4.2 夜里2:22
解决了一个重大问题, 以前串口下载程序到主板上, 无论任何情况都显示"下载成功", 
现在可以根据不同情况向用户提示报错信息, 如主板型号不对应, 找不到串口号等

2018.4.4 夜里0:44
主目录新增了学习中心软件, 集成了一些基础教程, 随软件整体发布;

2018.4.4 晚上22:31
文件保存时的文件名不再是"我的小作品", 而是列出程序中所用到的模块名称, 列出前5个

2018.4.11
开始开发全新功能！！！代号 S2

S2项目改进了不少细节，传感器读取交互，传感器检测点坐标旋转变换，画笔编辑等
初步实现了状态切换，循迹demo。。。

2018.4.14 18:05
改正了一个严重的BUG! 右键框选如果循环次数等流程类语句,再添加一条指令,拖动后导致流程框架结构异常

2018.4.16
增加了结束事件指令, 如果某事件处于延时, 等待指令, 反复循环等状态时, 可以在另一个事件中结束此事件

2018.4.17 0:59 增加了一款新的UNO转接板

2018.4.19 增加了基于定时器2的扬声器元件, 这样可以和红外遥控器同时用了.

2018.4.29 15:55
增加了4组MAX7219点阵级联, 可以显示32*8的图片和文字信息
增加了倾斜开关(滚珠开关)

2018.5.24
增加了主板多个端口复用提示, 如果用户多个传感器的针脚接到同一个主板端口, 会提示冲突. 
之前很多用户遇到的仿真正常而实物硬件不运行, 这是一个重要原因. 改正后可避免此类情况出现

2018.5.25
初步完成了全新的调试器功能, 先放到内测用户权限中小范围验证, 确保没问题后再开放

2018.6.5 4:10
完成了LC系统, 为以后的方向打基础
I2C接口的1602液晶屏地址改成了系统自动搜索, 不再需要用户根据实物去设置了, 地址为0表示自动搜索

2018.6.7
旧版程序打开后, 系统空闲时和启动时事件名称, 自动转换为新版的反复执行和初始化, 防止用户误解

2018.6.8
解决了一个BUG, 旧版软件打开一个文件并缩小界面后, 再打开新的程序, 左边指令栏就变模糊了, 新版已改正
界面的元素栏里边部分元素的UI交互改进了一下
点阵编辑器改成了可以鼠标放缩, 之前字体编辑改完了落下了点阵. 这次直接基于字体的通用点阵显示控件实现了

2018.6.9 0:45
晚上用户反映报病毒, 整理了一下项目源代码, 移除早期添加的SSH库, 合并一些底层工程, 试一下这样是否可以

2018.6.10 22:15
仿真模式下删除模块时可能导致系统卡住无响应, 新版增加了防护提示, 不允许仿真时删除模块









